KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
	KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

	podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

	Teplo 2017 EDU

	Název úlohy : 	Zelená střecha
	Zpracovatel : 	Tereza Horová
	Zakázka : 	Diplomová prace
	Datum : 	07.05.2022

		ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 	

	Typ hodnocené konstrukce : 	Střecha jednoplášťová
	Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

	Skladba konstrukce (od interiéru) :

	Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma
	  	  	[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]
									 
	 1 	Železobeton 1 	0,2000 	1,4300 	1020,0 	2300,0 	23,0 	 0.0000
	 2 	Poriment 2 	0,0900 	0,2700 	840,0 	900,0 	15,0 	 0.0000
	 3 	Alfobit Al S 2 	0,0025 	0,2100 	1470,0 	800,0 	144800,0 	 0.0000
	 4 	Baumit EPS-F p 	0,3800 	0,0330 	1270,0 	18,0 	40,0 	 0.0000
	 5 	Protan G 	0,0015 	0,1500 	1500,0 	1200,0 	13000,0 	 0.0000
	 6 	Půda písčitá v 	0,0800 	2,3000 	920,0 	2000,0 	2,0 	 0.0000

	Poznámka: 	D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
		vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
		vlhkost ve vrstvě.

	Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti
							 
	 1 	Železobeton 1 		---
	 2 	Poriment 2 		---
	 3 	Alfobit Al S 25 J 		---
	 4 	Baumit EPS-F plus 		---
	 5 	Protan G 		---
	 6 	Půda písčitá vlhká 		---

	Okrajové podmínky výpočtu :

	Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.10 m2K/W
	        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :  	 0.25 m2K/W
	Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W
	        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :  	 0.04 m2K/W

	Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C
	Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 20.6 C
	Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %
	Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

	Měsíc 	Délka [dny/hodiny] 	Tai [C] 	RHi [%] 	Pi [Pa] 	Te [C] 	RHe [%] 	Pe [Pa]

	   1 	      31        744 	  20.6 	 55.1 	1336.3 	  -4.4 	 81.2 	 342.9
	   2 	      28        672 	  20.6 	 57.3 	1389.6 	  -2.9 	 80.8 	 387.4
	   3 	      31        744 	  20.6 	 58.8 	1426.0 	   1.0 	 79.5 	 521.8
	   4 	      30        720 	  20.6 	 60.7 	1472.1 	   5.7 	 77.5 	 709.4
	   5 	      31        744 	  20.6 	 64.9 	1573.9 	  10.7 	 74.5 	 958.1
	   6 	      30        720 	  20.6 	 68.7 	1666.1 	  13.9 	 72.0 	1142.9
	   7 	      31        744 	  20.6 	 70.8 	1717.0 	  15.5 	 70.4 	1239.1
	   8 	      31        744 	  20.6 	 70.1 	1700.0 	  15.0 	 70.9 	1208.4
	   9 	      30        720 	  20.6 	 65.6 	1590.9 	  11.3 	 74.1 	 991.8
	  10 	      31        744 	  20.6 	 61.0 	1479.4 	   6.3 	 77.1 	 735.7
	  11 	      30        720 	  20.6 	 58.8 	1426.0 	   0.9 	 79.5 	 518.1
	  12 	      31        744 	  20.6 	 57.7 	1399.3 	  -2.6 	 80.7 	 396.8

	Poznámka: 	Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
		vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
		relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).

	Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
	(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).
	
	Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %
	
	Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
	Počet hodnocených let :  	   1

		VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 	

	Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

	Tepelný odpor konstrukce R :  	    12.045 m2K/W
	Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.082 W/m2K

	Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.10 / 0.13 / 0.18 / 0.28 W/m2K
	Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
	poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

	Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

	Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 2.1E+0012 m/s

	Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :  	    1598.2
	Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :  	      17.6 h

	Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

	Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     19.84 C
	Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.980
	
	Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

	Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené
	měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty
		--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------
		Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]
									 
	   1 	  14.7 	 0.763 	  11.3 	 0.627 	  20.1 	 0.980 	  56.9
	   2 	  15.3 	 0.774 	  11.9 	 0.628 	  20.1 	 0.980 	  59.0
	   3 	  15.7 	 0.750 	  12.3 	 0.574 	  20.2 	 0.980 	  60.3
	   4 	  16.2 	 0.704 	  12.7 	 0.473 	  20.3 	 0.980 	  61.8
	   5 	  17.2 	 0.662 	  13.8 	 0.310 	  20.4 	 0.980 	  65.7
	   6 	  18.2 	 0.635 	  14.6 	 0.112 	  20.5 	 0.980 	  69.3
	   7 	  18.6 	 0.614 	  15.1 	------ 	  20.5 	 0.980 	  71.3
	   8 	  18.5 	 0.620 	  15.0 	------ 	  20.5 	 0.980 	  70.6
	   9 	  17.4 	 0.658 	  13.9 	 0.283 	  20.4 	 0.980 	  66.4
	  10 	  16.3 	 0.697 	  12.8 	 0.456 	  20.3 	 0.980 	  62.1
	  11 	  15.7 	 0.751 	  12.3 	 0.577 	  20.2 	 0.980 	  60.3
	  12 	  15.4 	 0.776 	  12.0 	 0.628 	  20.1 	 0.980 	  59.4

	Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

	Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
					(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

	Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

	rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e 	
	theta [C]: 	 20.3 	 19.9 	 18.8 	 18.8 	-16.7 	-16.8 	-16.9
	p [Pa]: 	 1334 	 1320 	 1316 	  220 	  174 	  115 	  115
	p,sat [Pa]: 	 2379 	 2317 	 2173 	 2168 	  140 	  140 	  138

	Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
		na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

	Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
	Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství
	číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/(m2s)]
									 
	   1 	 0.6725 		 0.6725 	 3.660E-0010

	Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
	
	Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 	    0.0003 kg/(m2.rok)
	Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a: 	    0.0825 kg/(m2.rok)
	
	Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.

	Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

	Roční cyklus č.  1

	V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

	Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
	skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
	orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

	Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

			Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
	Číslo 	Název 	pod 60% 	60-70% 	70-80% 	80-90% 	nad 90%

	 1 	Železobeton 1 	151 	152 	62 	--- 	---
	 2 	Poriment 2 	31 	272 	62 	--- 	---
	 3 	Alfobit Al S 2 	31 	272 	62 	--- 	---
	 4 	Baumit EPS-F p 	--- 	--- 	153 	181 	31
	 5 	Protan G 	--- 	--- 	153 	181 	31
	 6 	Půda písčitá v 	--- 	--- 	275 	90 	---

	Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
	vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

	Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
	křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
	vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
	Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
	lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

	Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software