IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2016-11-22T17:27:42"
Author: "Daniel Šabart"
Author: "daniel.sabart@seznam.cz"
Organization: "ČVUT v Praze"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Authorization: "student"
Application: "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)"

People and organizations
  Person "sabardan@fsv.cvut.cz" (telecom address: e-mail "daniel.sabart@seznam.cz") of Organization (no name given)
  Owner history of Person "sabardan@fsv.cvut.cz" (telecom address: e-mail "daniel.sabart@seznam.cz") of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)" | change NOCHANGE | created 1477340442 (2016-10-24T20:20:42Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Projekt A" | phase "Stav projektu"
  IFCSITE "Default" | latitude 50° 5′ 59.994506″ | longitude 14° 29′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Zde zadejte adresu", "Praha", "Česká republika"
      IFCBUILDINGSTOREY "Přízemí" | long name "Přízemí" | elevation 0.
        contains 47 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361464", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361932", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362026" | material: materials ("Cihla, běžná", "Izolace uvnitř dut. konstrukce", "Zpomalovač par", "Betonové Tvárnice", "Sádrokartonová obkládací deska") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362076" | material: layers "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" ("Cihla, běžná" 102., "Izolace uvnitř dut. konstrukce" 50., "Betonové Tvárnice" 215., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:1754" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:362240", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:366218" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 190., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:1745" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:362398", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:363702", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:363761" (+1 more) | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "900 x 2000mm" | object type "900 x 2000mm" | names: "Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186" | material: materials ("Třešeň", "Hliník1", "Sklo") | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:363338" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | object type "0762 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:363772" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1500mm 2" | object type "0915 x 1500mm 2" | names: "M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364330", "M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364436", "M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364540" (+3 more) | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | object type "0762 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:364881" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "1600 x 2000mm" | object type "1600 x 2000mm" | names: "Dveře, vnitřní, dvoukřídlé, prosklené, dřevo:1600 x 2000mm:365132" | material: materials ("Hliník1", "Třešeň", "Sklo") | property sets: Pset_DoorCommon
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1500 x 1800mm 2" | object type "1500 x 1800mm 2" | names: "Okenní křídlo, dvojité, s lištou:1500 x 1800mm 2:365242", "Okenní křídlo, dvojité, s lištou:1500 x 1800mm 2:367824" | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno", "Oříznout") | property sets: Pset_WindowCommon
          5 x IFCCOVERING | object type "Vícevrstvý strop:Jednoduché" | CEILING | names: "Vícevrstvý strop:Jednoduché:365468", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:365478", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:365486" (+2 more) | material: layers "Vícevrstvý strop:Jednoduché" ("Hladina kovových čepů" 45., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "Průměr 0915mm" | object type "Průměr 0915mm" | names: "Stůl, jídelní kulatý s židlemi:Průměr 0915mm:367482" | material: materials ("Borovice", "Laminát, len, matný")
          4 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "M_Křeslo, Breuer" | object type "M_Křeslo, Breuer" | names: "M_Křeslo, Breuer:M_Křeslo, Breuer:367483", "M_Křeslo, Breuer:M_Křeslo, Breuer:367484", "M_Křeslo, Breuer:M_Křeslo, Breuer:367485" (+1 more) | material: materials ("Textil, bambusová vazba", "Ocel, pochromovaná")
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0610 x 1830mm" | object type "0610 x 1830mm" | names: "M_Pevné:0610 x 1830mm:368147" | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon
          4 x IFCFOOTING | object type "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300" | STRIP_FOOTING | names: "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370951", "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370962", "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370973" (+1 more) | material: "Beton, litý na místě"
          1 x IFCSTAIR | object type "Montované schodiště:190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm:107937" | names: "Montované schodiště:Schodiště:371345" | parts: 2 IFCMEMBER, 2 IFCRAILING, 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Pset_StairCommon
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "Hloubka 600mm" | object type "Hloubka 600mm" | names: "Deska linky, ve tvaru L, se dřezem:Hloubka 600mm:375356" | material: "Deska linky"
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "0915 x 0254 x 1830mm" | object type "0915 x 0254 x 1830mm" | names: "Regály:0915 x 0254 x 1830mm:380779" | material: "Bříza"
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "Židle" | object type "Židle" | names: "Křeslo, Corbu:Židle:387003" | material: materials ("Kožený – černý", "Kov, chrom")
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "100W - 120V" | object type "100W - 120V" | names: "Stojací lampa, stojanová:100W - 120V:387822" | material: materials ("Ocel, pochromovaná", "Látkové stínidlo lampy") | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon
          3 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "60W - 120V" | object type "60W - 120V" | names: "Stropní svítidlo, ploché kulaté:60W - 120V:388395", "Stropní svítidlo, ploché kulaté:60W - 120V:388532", "Stropní svítidlo, ploché kulaté:60W - 120V:388652" | material: materials ("Ocel, nátěr, tmavě šedá, matná", "Sklo, bílé, vysoký jas") | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon
          1 x IFCSLAB | object type "Podlaha:Beton, komerční, 362mm" | FLOOR | names: "Podlaha:Beton, komerční, 362mm:388907" | material: layers "Podlaha:Beton, komerční, 362mm" ("Beton, litý na místě" 350., "Písek" 150.) | property sets: Pset_SlabCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 2" | long name "Podlaží 2" | elevation 2800.
        contains 20 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm" | FLOOR | names: "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm:362800" | material: layers "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm" ("Beton, pískový/cementový potěr" 50., "Beton, litý na místě" 100., "Výchozí podlaží" 50.) | property sets: Pset_SlabCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:1745" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:368398" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Křeslo zn. Steelcase Think" | object type "Křeslo zn. Steelcase Think" | names: "RPC Křeslo:Křeslo zn. Steelcase Think:368901" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1525 x 762mm" | object type "1525 x 762mm" | names: "Stůl:1525 x 762mm:369719" | material: materials ("Laminát, slonová kost, matné", "Ocel, pochromovaná", "Třešeň")
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1220mm" | object type "0915 x 1220mm" | names: "M_Pevné:0915 x 1220mm:369923", "M_Pevné:0915 x 1220mm:370054", "M_Pevné:0915 x 1220mm:370072" (+3 more) | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon
          2 x IFCCOVERING | object type "Vícevrstvý strop:Jednoduché" | CEILING | names: "Vícevrstvý strop:Jednoduché:370410", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:370418" | material: layers "Vícevrstvý strop:Jednoduché" ("Hladina kovových čepů" 45., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1372 x 1905mm, dvojité" | object type "1372 x 1905mm, dvojité" | names: "Postel, standardní:1372 x 1905mm, dvojité:372067" | material: materials ("Len, bílý", "Ocel, pochromovaná")
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:372364" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "2134mm" | object type "2134mm" | names: "Pohovka, Pensi:2134mm:373081" | material: materials ("Len, béžový", "Ocel, pochromovaná")
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "0610 x 0610 x 0610mm" | object type "0610 x 0610 x 0610mm" | names: "Stolek, konferenční:0610 x 0610 x 0610mm:373752" | material: materials ("Dřevo, týk", "Sklo, čiré, šedé", "Ocel, pochromovaná")
          3 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "100W - 120V" | object type "100W - 120V" | names: "Stojací lampa, stojanová:100W - 120V:390214", "Stojací lampa, stojanová:100W - 120V:390253", "Stojací lampa, stojanová:100W - 120V:390338" | material: materials ("Ocel, pochromovaná", "Látkové stínidlo lampy") | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon
          1 x IFCRAILING | object type "Zábradlí:Skleněný panel, dolní výplň" | names: "Zábradlí:Skleněný panel, dolní výplň:390800" | material: materials ("Kov, nerezová ocel, leštěná", "Sklo") | property sets: Pset_RailingCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 3" | long name "Podlaží 3" | elevation 5600.
        contains 5 elements
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCROOF | object type "Základní střecha:Zateplená střecha, beton 2" | names: "Základní střecha:Zateplená střecha, beton 2:370570" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_RoofCommon

Types
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 190., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.)
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | STANDARD | 5 occurrences | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.)
  IFCDOORSTYLE "900 x 2000mm" | 1 occurrence | material: materials ("Třešeň", "Hliník1", "Sklo") | property sets: Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186
  IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:363338
  IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:363772
  IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1500mm 2" | 6 occurrences | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364330
  IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:364881
  IFCDOORSTYLE "1600 x 2000mm" | 1 occurrence | material: materials ("Hliník1", "Třešeň", "Sklo") | property sets: Dveře, vnitřní, dvoukřídlé, prosklené, dřevo:1600 x 2000mm:365132
  IFCWINDOWSTYLE "1500 x 1800mm 2" | 2 occurrences | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno", "Oříznout") | property sets: Okenní křídlo, dvojité, s lištou:1500 x 1800mm 2:365242
  IFCFURNITURETYPE "Průměr 0915mm" | element type "Průměr 0915mm" | 1 occurrence | material: materials ("Borovice", "Laminát, len, matný")
  IFCFURNITURETYPE "M_Křeslo, Breuer" | element type "M_Křeslo, Breuer" | 4 occurrences | material: materials ("Textil, bambusová vazba", "Ocel, pochromovaná")
  IFCWINDOWSTYLE "0610 x 1830mm" | 1 occurrence | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: M_Pevné:0610 x 1830mm:368147
  IFCFURNITURETYPE "Hloubka 600mm" | element type "Hloubka 600mm" | 1 occurrence | material: "Deska linky"
  IFCFURNITURETYPE "0915 x 0254 x 1830mm" | element type "0915 x 0254 x 1830mm" | 1 occurrence | material: "Bříza"
  IFCFURNITURETYPE "Židle" | element type "Židle" | 1 occurrence | material: materials ("Kožený – černý", "Kov, chrom")
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "100W - 120V" | 4 occurrences | material: materials ("Ocel, pochromovaná", "Látkové stínidlo lampy") | property sets: Pset_LightFixtureTypeCommon
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "60W - 120V" | 3 occurrences | material: materials ("Ocel, nátěr, tmavě šedá, matná", "Sklo, bílé, vysoký jas")
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Křeslo zn. Steelcase Think" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "1525 x 762mm" | element type "1525 x 762mm" | 1 occurrence | material: materials ("Laminát, slonová kost, matné", "Ocel, pochromovaná", "Třešeň")
  IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1220mm" | 6 occurrences | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: M_Pevné:0915 x 1220mm:369923
  IFCFURNITURETYPE "1372 x 1905mm, dvojité" | element type "1372 x 1905mm, dvojité" | 1 occurrence | material: materials ("Len, bílý", "Ocel, pochromovaná")
  IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:372364
  IFCFURNITURETYPE "2134mm" | element type "2134mm" | 1 occurrence | material: materials ("Len, béžový", "Ocel, pochromovaná")
  IFCFURNITURETYPE "0610 x 0610 x 0610mm" | element type "0610 x 0610 x 0610mm" | 1 occurrence | material: materials ("Dřevo, týk", "Sklo, čiré, šedé", "Ocel, pochromovaná")

Property sets
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 8.78378378378378 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (2 IFCWALL, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.809845119806 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.809845119806 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 190" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.46218487394958 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 190" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.46218487394958 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 8.78378378378378 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Beton, litý na místě, 225mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 6.97333333333333 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Zateplená střecha, beton 2" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.605971921182798 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Beton, komerční, 362mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.27816888564654 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0864 x 2032mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0762 x 2032mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "900 x 2000mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1600 x 2000mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0915 x 1500mm 2" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0915 x 1220mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1500 x 1800mm 2" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0610 x 1830mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 7 objects (7 IFCCOVERING)
    Finish = "Sádrokartonová obkládací deska;" (IFCTEXT)
    Reference = "Jednoduché" (IFCIDENTIFIER)
    TotalThickness = 57. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Křeslo zn. Steelcase Think" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 36.819808 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Zateplená střecha, beton 2" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 36.819808 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 186.666666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "50mm stupeň, 13mm podstupnice" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 186.666666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLengthAtOffset = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WaistThickness = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WalkingLineOffset = 500. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 50. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "100W - 120V" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60W - 120V" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Height = 900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "900mm potrubí" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Height = 900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Skleněný panel, dolní výplň" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 3 (IFCINTEGER)
  Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186 | predefined | on 2 type objects
  M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:363338 | predefined | on 2 type objects
  M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:363772 | predefined | on 2 type objects
  M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364330 | predefined | on 1 type object
  M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:364881 | predefined | on 2 type objects
  Dveře, vnitřní, dvoukřídlé, prosklené, dřevo:1600 x 2000mm:365132 | predefined | on 2 type objects
  Okenní křídlo, dvojité, s lištou:1500 x 1800mm 2:365242 | predefined | on 1 type object
  M_Pevné:0610 x 1830mm:368147 | predefined | on 1 type object
  Pset_LightFixtureTypeCommon | properties | on 1 type object
    TotalWattage = 100. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
  M_Pevné:0915 x 1220mm:369923 | predefined | on 1 type object
  M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:372364 | predefined | on 2 type objects