IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2016-12-11T19:31:53"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)"

People and organizations
  Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)" | change NOCHANGE | created 1477514602 (2016-10-26T20:43:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Projekt B" | phase "Stav projektu"
  IFCSITE "Default" | latitude 50° 5′ 59.994506″ | longitude 14° 29′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Zde zadejte adresu", "Praha", "Česká republika"
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 1" | long name "Podlaží 1" | elevation 0.
        contains 52 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361464", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361932", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362026" | material: materials ("Cihla, běžná", "Izolace uvnitř dut. konstrukce", "Zpomalovač par", "Betonové Tvárnice", "Sádrokartonová obkládací deska") | property sets: Fázování, Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362076" | material: layers "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" ("Cihla, běžná" 102., "Izolace uvnitř dut. konstrukce" 50., "Betonové Tvárnice" 215., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "900 x 2000mm" | object type "900 x 2000mm" | names: "Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186" | material: materials ("Třešeň", "Sklo") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Stavba
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1500mm 2" | object type "0915 x 1500mm 2" | names: "M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364540" | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          11 x IFCCOVERING | object type "Vícevrstvý strop:Jednoduché" | CEILING | names: "Vícevrstvý strop:Jednoduché:365460", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:426594", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:426602" (+8 more) | material: layers "Vícevrstvý strop:Jednoduché" ("Hladina kovových čepů" 45., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_CoveringCommon, Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby, Analytické vlastnosti
          4 x IFCFOOTING | object type "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300" | STRIP_FOOTING | names: "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370951", "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370962", "Základové pasy:Nosný fundament, 900 x 300:370973" (+1 more) | material: "Beton, litý na místě" | property sets: Fázování, Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:1745" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:389381", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:389536", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:389570" (+8 more) | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:1754" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:389440" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 190., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250:298176" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250:389871" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 250., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          1 x IFCSTAIR | object type "Montované schodiště:190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm:107937" | names: "Montované schodiště:Schodiště:389988" | parts: 5 IFCMEMBER, 2 IFCRAILING, 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Pset_StairCommon, Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby, Grafika
          11 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1220mm" | object type "0915 x 1220mm" | names: "M_Pevné:0915 x 1220mm:390377", "M_Pevné:0915 x 1220mm:391033", "M_Pevné:0915 x 1220mm:391101" (+8 more) | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390671", "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390878" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390812" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390946" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "0915 x 0254 x 1830mm" | object type "0915 x 0254 x 1830mm" | names: "Regály:0915 x 0254 x 1830mm:395049" | material: "Bříza" | property sets: Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1200mm" | object type "1200mm" | names: "Koupelnová skříňka, dvojitá dvířka a 4 zásuvky:1200mm:396226" | material: materials ("Skříňky, madla", "Skříňky") | property sets: Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 2" | long name "Podlaží 2" | elevation 2800.
        contains 27 elements
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361464", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362026", "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:362076" | material: layers "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" ("Cihla, běžná" 102., "Izolace uvnitř dut. konstrukce" 50., "Betonové Tvárnice" 215., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | object type "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:370458" | names: "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet:361932" | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | object type "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm" | FLOOR | names: "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm:362800" | material: layers "Podlaha:Beton, litý na místě, 225mm" ("Vinylová podlahovina" 8., "Beton, pískový/cementový potěr" 50., "Beton, litý na místě" 150.) | property sets: Pset_SlabCommon, Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:1754" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190:368398" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 190., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1220mm" | object type "0915 x 1220mm" | names: "M_Pevné:0915 x 1220mm:369923", "M_Pevné:0915 x 1220mm:370072", "M_Pevné:0915 x 1220mm:370138" (+2 more) | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: Pset_WindowCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "0812 x 1220mm" | object type "0812 x 1220mm" | names: "Okenní křídlo, dvojité, s lištou:0812 x 1220mm:370054" | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno", "Oříznout") | property sets: Pset_WindowCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          7 x IFCCOVERING | object type "Vícevrstvý strop:Jednoduché" | CEILING | names: "Vícevrstvý strop:Jednoduché:370410", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:426705", "Vícevrstvý strop:Jednoduché:426713" (+4 more) | material: layers "Vícevrstvý strop:Jednoduché" ("Hladina kovových čepů" 45., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Pset_CoveringCommon, Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby, Analytické vlastnosti
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "2134mm" | object type "2134mm" | names: "Pohovka, Pensi:2134mm:373081" | material: materials ("Ocel, pochromovaná", "Len, béžový") | property sets: Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "0610 x 0610 x 0610mm" | object type "0610 x 0610 x 0610mm" | names: "Stolek, konferenční:0610 x 0610 x 0610mm:373752" | material: materials ("Dřevo, týk", "Sklo, čiré, šedé", "Ocel, pochromovaná") | property sets: Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | object type "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:1745" | names: "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:408109", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:408254", "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100:408898" | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Fázování, Jiné, Konstrukce, Rozměry, Vazby, Pset_WallCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | object type "0762 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:408440", "M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:409118" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | object type "0864 x 2032mm" | names: "M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:408814" | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Pset_DoorCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 3" | long name "Podlaží 3" | elevation 5600.
        contains 5 elements
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Fázování, Jiné, Rozměry, Vazby
          1 x IFCROOF | object type "Základní střecha:Zateplená střecha, beton 2" | names: "Základní střecha:Zateplená střecha, beton 2:370570" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_RoofCommon, Fázování, Jiné, Rozměry, Stavba, Vazby

Types
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:CW 102-50-215p 2 parapet" | 8 occurrences | property sets: Analytické vlastnosti, Grafika, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Stavba
  IFCDOORSTYLE "900 x 2000mm" | 1 occurrence | material: materials ("Třešeň", "Sklo") | property sets: Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1500mm 2" | 1 occurrence | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364540, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" | STANDARD | 14 occurrences | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 100" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 100., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Analytické vlastnosti, Grafika, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Stavba
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 190" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 190., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Analytické vlastnosti, Grafika, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Stavba
  IFCWALLTYPE "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Základní stěna:Interiér, tvárnicové zdivo 250" ("Sádrokartonová obkládací deska" 12., "Betonové Tvárnice" 250., "Sádrokartonová obkládací deska" 12.) | property sets: Analytické vlastnosti, Grafika, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Stavba
  IFCWINDOWSTYLE "0915 x 1220mm" | 16 occurrences | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno") | property sets: M_Pevné:0915 x 1220mm:369923, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390671, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry, Stavba
  IFCDOORSTYLE "0864 x 2032mm" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry, Stavba
  IFCFURNITURETYPE "0915 x 0254 x 1830mm" | element type "0915 x 0254 x 1830mm" | 1 occurrence | material: "Bříza" | property sets: Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCFURNITURETYPE "1200mm" | element type "1200mm" | 1 occurrence | material: materials ("Skříňky, madla", "Skříňky") | property sets: Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCWINDOWSTYLE "0812 x 1220mm" | 1 occurrence | material: materials ("Sklo", "Výsuvné okno", "Oříznout") | property sets: Okenní křídlo, dvojité, s lištou:0812 x 1220mm:370054, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCFURNITURETYPE "2134mm" | element type "2134mm" | 1 occurrence | material: materials ("Ocel, pochromovaná", "Len, béžový") | property sets: Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCFURNITURETYPE "0610 x 0610 x 0610mm" | element type "0610 x 0610 x 0610mm" | 1 occurrence | material: materials ("Dřevo, týk", "Sklo, čiré, šedé", "Ocel, pochromovaná") | property sets: Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry
  IFCDOORSTYLE "0762 x 2032mm" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: materials ("Dveře, rám", "Dveře, panel") | property sets: M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:408440, Analytické vlastnosti, Identifikační data, Jiné, Materiály a povrchové úpravy, Rozměry

Property sets
  Fázování | properties | on 93 objects (21 IFCWALLSTANDARDCASE, 18 IFCCOVERING, 18 IFCWINDOW, 8 IFCDOOR)
    Fáze vytvoření = "Fáze 1" (IFCLABEL)
  Identifikační data | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Jednoduché" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 6 objects (4 IFCFOOTING, 1 IFCWALL, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Komentáře = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 5 objects (5 IFCMEMBER)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Schodnice, 50mm šířka" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 4 objects (4 IFCFOOTING)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Nosný fundament, 900 x 300" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGSTOREY)
    Název typu = "8mm záhlaví" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Označení = "29" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Označení = "35" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Název budovy = "" (IFCTEXT)
    Název organizace = "" (IFCTEXT)
    Popis organizace = "" (IFCTEXT)
    Projektant = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data: 44 more contents on 31 objects not shown
  Jiné | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Id typu = "Vícevrstvý strop: Jednoduché" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Stropy" (IFCLABEL)
    Rodina = "Vícevrstvý strop: Jednoduché" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Vícevrstvý strop: Jednoduché" (IFCLABEL)
    Typ = "Vícevrstvý strop: Jednoduché" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Kategorie = "Stropy" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Vícevrstvý strop" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 14 objects (14 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Id typu = "Základní stěna: Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Stěny" (IFCLABEL)
    Rodina = "Základní stěna: Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Základní stěna: Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCLABEL)
    Typ = "Základní stěna: Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    ID hostitele = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
    Id typu = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Okna" (IFCLABEL)
    Rodina = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Typ = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Výška nadpraží = 2135. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Jiné | properties | on 8 objects (4 IFCWALL, 4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Id typu = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Stěny" (IFCLABEL)
    Rodina = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
    Typ = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    ID hostitele = "Základní stěna: CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCLABEL)
    Id typu = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Okna" (IFCLABEL)
    Rodina = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Typ = "M_Pevné: 0915 x 1220mm" (IFCLABEL)
    Výška nadpraží = 2135.00000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Jiné | properties | on 5 objects (5 IFCMEMBER)
    Id typu = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Podpory" (IFCLABEL)
    Rodina = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
    Typ = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 5 objects (5 IFCMEMBER)
    Kategorie = "Podpory" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Schodnice" (IFCTEXT)
  Jiné: 40 more contents on 52 objects not shown
  Konstrukce | properties | on 22 objects (19 IFCWALLSTANDARDCASE, 3 IFCWALL)
    Konstrukce = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konstrukční využití = "Nenosná" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 4 objects (4 IFCFOOTING)
    Konstrukční využití = "Nosné" (IFCIDENTIFIER)
  Konstrukce | properties | on 3 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCWALL)
    Konstrukce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konstrukční využití = "Nosná" (IFCIDENTIFIER)
    Krytí výztuže – ostatní plochy = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – vnitřní plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – vnější plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 3 objects (3 IFCFOOTING)
    Krytí výztuže – dolní plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – horní plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – ostatní plochy = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Zapnout analytický model = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Konstrukce = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zapnout analytický model = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Krytí výztuže – dolní plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – horní plocha = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Krytí výztuže – ostatní plochy = "Nastavení krytí výztuže: Krytí výztuže 1" (IFCLABEL)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Rozměry | properties | on 16 objects (16 IFCWINDOW)
    Objem = 0.0648938259999998 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha = 3.01798200000009 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Rozměry | properties | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Objem = 0.108842047999999 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha = 2.93330399999998 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Rozměry | properties | on 5 objects (5 IFCMEMBER)
    Celková hloubka = 400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční hloubka na podestě = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční hloubka na rameni = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Obrátit profil řezu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Šířka = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 4 objects (4 IFCFOOTING)
    Hloubka základů = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nepřerušovat u vložených objektů = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Výchozí délka koncového prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka = 900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCCOVERING)
    Objem = 0.865755615 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Obvod = 16279. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Plocha = 15.188695 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGSTOREY)
    Výpočtová výška = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 2 objects (1 IFCWALL, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Délka = 7378.99999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 16.060898796 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha = 42.4233 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Rozměry | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Délka = 5621. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 10.439280006 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha = 27.57285 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Rozměry: 60 more contents on 59 objects not shown
  Vazby | properties | on 13 objects (13 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Dolní odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Dolní vazba = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Délka dolního přesahu = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka horního přesahu = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní vazba = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
    Horní část je připojena. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nepřipojená výška = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ohraničení místnosti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vztažené k objemu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Základna je připojena. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Čára umístění = "Osa stěny" (IFCIDENTIFIER)
  Vazby | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Výška parapetu = 915.000000000005 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 9 objects (9 IFCCOVERING)
    Ohraničení místnosti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Výškové odsazení od podlaží = 2500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 6 objects (3 IFCWALL, 3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Dolní odsazení = -300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Dolní vazba = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Délka dolního přesahu = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka horního přesahu = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní vazba = "Podlaží: Podlaží 3" (IFCLABEL)
    Horní část je připojena. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nepřipojená výška = 5900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ohraničení místnosti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vztažené k objemu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Základna je připojena. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Čára umístění = "Plocha povrchové úpravy: Vnější" (IFCIDENTIFIER)
  Vazby | properties | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Výška parapetu = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
    Výška parapetu = 915.000000000005 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 5 objects (5 IFCMEMBER)
    Oříznout podporu nahoře = "Neořezávat" (IFCIDENTIFIER)
    Řez dolního konce = "Vertikální řez" (IFCIDENTIFIER)
    Řez horního konce = "Vertikální řez" (IFCIDENTIFIER)
  Vazby | properties | on 5 objects (5 IFCCOVERING)
    Ohraničení místnosti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
    Výškové odsazení od podlaží = 2500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby: 25 more contents on 42 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 13 objects (13 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 8.78378378378378 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 6 objects (3 IFCWALL, 3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.809845119806 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (1 IFCWALL, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "CW 102-50-215p 2 parapet" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.809845119806 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 190" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.46218487394958 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 100" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 8.78378378378378 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Interiér, tvárnicové zdivo 250" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 4.36241610738255 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Beton, litý na místě, 225mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 4.93933637957601 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Zateplená střecha, beton 2" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.605971921182798 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0864 x 2032mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0762 x 2032mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "900 x 2000mm" (IFCIDENTIFIER)
  Stavba | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Tloušťka = 57. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Stavba | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Odsazení sloupku = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Použít úpravu výšky podesty = "Ne" (IFCIDENTIFIER)
    Přípoje zábradlí = "Oříznout" (IFCIDENTIFIER)
    Tečné spoje = "Protáhnout zábradlí k dotyku" (IFCIDENTIFIER)
    Výška zábradlí = 900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Úhlové spoje = "Přidat vertikální/horizontální úseky" (IFCIDENTIFIER)
    Úprava výšky podesty = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Odsazení dveří = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Práh = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vnější obložení = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Úhel překlopení = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Hloubka zakončení střešního pláště = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Maximální výška hřebene = 5573. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Oříznutí krokve = "Ořezat svisle" (IFCIDENTIFIER)
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Rozšířit základnu pod podstupnicí = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Zakončit podstupnicí = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Začít podstupnicí = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Funkce = "Vnitřní" (IFCIDENTIFIER)
    Výchozí tloušťka = 208. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Výchozí tloušťka = 273. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Stavba | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Funkce = "Vnitřní" (IFCIDENTIFIER)
    Typ podesty = "Nemonolitická podesta: Nemonolitická podesta" (IFCLABEL)
    Typ ramene = "Nemonolitické rameno: 50mm stupeň, 13mm podstupnice" (IFCLABEL)
  Stavba: 7 more contents on 0 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 16 objects (16 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0915 x 1220mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0915 x 1500mm 2" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0812 x 1220mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Finish = "Sádrokartonová obkládací deska;" (IFCTEXT)
    Reference = "Jednoduché" (IFCIDENTIFIER)
    TotalThickness = 57. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 36.819808 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Zateplená střecha, beton 2" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 36.819808 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 186.666666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "50mm stupeň, 13mm podstupnice" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 186.666666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLength = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    TreadLengthAtOffset = 250. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WaistThickness = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WalkingLineOffset = 500. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 50. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 49.9999999999995 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "190mm max. šířka schodu podstupnice, 250mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 461.01483381473 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Otočení | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Minimální šířka na vnitřní hranici = 72. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Minimální šířka na vnitřní čáře procházení = 249.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Odsazení vnitřní linie chůze = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poloměr zaoblení = 180. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Rovnoběžné stupně na konci = 2 (IFCINTEGER)
    Rovnoběžné stupně na začátku = 2 (IFCINTEGER)
    Styl točení = "Rovnoměrný" (IFCIDENTIFIER)
    Zaoblení na rohu = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_RailingCommon | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Height = 900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "900mm potrubí" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 3 (IFCINTEGER)
  Analytické vlastnosti | properties | on 18 objects (18 IFCCOVERING)
    Drsnost = 1 (IFCINTEGER)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 0.549915397631134 (IFCREAL)
    Tepelná kapacita = 11142.189 (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 1.81846153846154 (IFCREAL)
    Činitel pohlcení = 0.1 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Drsnost = 3 (IFCINTEGER)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 4.93933637957601 (IFCREAL)
    Tepelná kapacita = 310245.6 (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 0.202456346997335 (IFCREAL)
    Činitel pohlcení = 0.7 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Drsnost = 3 (IFCINTEGER)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 0.605971921182798 (IFCREAL)
    Tepelná kapacita = 341234.5 (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 1.6502414799156 (IFCREAL)
    Činitel pohlcení = 0.7 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 4 type objects
    Analytická konstrukce = "Kov" (IFCTEXT)
    Koeficient slunečního tepelného zisku = 0. (IFCREAL)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 3.7021 (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 0.270116960643959 (IFCREAL)
    Viditelná světelná propustnost = 0. (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 3 type objects
    Analytická konstrukce = "Sklo společ. Pilkington, 1/8 palce, jednod. zasklení" (IFCTEXT)
    Koeficient slunečního tepelného zisku = 0.78 (IFCREAL)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 3.6886 (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 0.271105568508377 (IFCREAL)
    Viditelná světelná propustnost = 0.9 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 1 type object
    Drsnost = 3 (IFCINTEGER)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 0.809845119806 (IFCREAL)
    Tepelná kapacita = 483672. (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 1.23480400825228 (IFCREAL)
    Činitel pohlcení = 0.7 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti | properties | on 1 type object
    Analytická konstrukce = "<Žádné>" (IFCTEXT)
  Analytické vlastnosti | properties | on 1 type object
    Drsnost = 3 (IFCINTEGER)
    Součinitel prostupu tepla (U) = 8.78378378378378 (IFCREAL)
    Tepelná kapacita = 173376. (IFCREAL)
    Tepelný odpor (R) = 0.113846153846154 (IFCREAL)
    Činitel pohlcení = 0.7 (IFCREAL)
  Analytické vlastnosti: 2 more contents on 0 objects not shown
  Grafika | properties | on 20 objects (18 IFCCOVERING, 1 IFCROOF, 1 IFCSLAB) | on 3 type objects
    Barevná výplň hrubého měřítka = 0 (IFCINTEGER)
  Grafika | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGSTOREY)
    Barva = 0 (IFCINTEGER)
    Symbol = "M_Záhlaví podlaží, kruh: M_Záhlaví podlaží, kruh" (IFCLABEL)
    Symbol na konci 1 – výchozí = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol na konci 2 – výchozí = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tloušťka čáry = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Vzor čáry = "Středové" (IFCLABEL)
  Grafika | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Typ označení řezu = "Označení řezu schodiště: Jednoduchá klikatá čára" (IFCLABEL)
  Grafika | properties | on 1 type object
    Barevná výplň hrubého měřítka = 0 (IFCINTEGER)
    Vzor výplně hrubého měřítka = "Diagonální mřížka" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 5 objects (4 IFCFOOTING, 1 IFCSLAB)
    Konstrukční materiál = "Beton, litý na místě" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 4 type objects
    Konstrukční materiál = "Betonové Tvárnice" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 4 type objects
    Materiál dveří = "Dveře, panel" (IFCLABEL)
    Materiál rámu = "Dveře, rám" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 2 type objects
    Materiál skleněné tabule = "Sklo" (IFCLABEL)
    Vnitřní materiál rámu = "Výsuvné okno" (IFCLABEL)
    Vnější materiál rámu = "Výsuvné okno" (IFCLABEL)
    Výsuvné okno = "Výsuvné okno" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 1 type object
    Materiál dveřního madla = "Hliník1" (IFCLABEL)
    Materiál panelu = "Třešeň" (IFCLABEL)
    Materiál prahu = "Třešeň" (IFCLABEL)
    Materiál rámu = "Třešeň" (IFCLABEL)
    Obkladový materiál = "Třešeň" (IFCLABEL)
    Zasklení = "Sklo" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 1 type object
    Materiál = "Bříza" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 1 type object
    Materiál madla = "Skříňky, madla" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 1 type object
    Materiál skleněné tabule = "Sklo" (IFCLABEL)
    Materiál vnitřního obložení = "Oříznout" (IFCLABEL)
    Materiál vnějšího obložení = "Oříznout" (IFCLABEL)
    Výsuvné okno = "Výsuvné okno" (IFCLABEL)
  Materiály a povrchové úpravy: 2 more contents on 0 objects not shown
  Podpory | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Levá podpěra = "Schodnice (zadlabaná)" (IFCIDENTIFIER)
    Levé příčné odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počet středních podpor = 0 (IFCINTEGER)
    Pravá podpěra = "Schodnice (zadlabaná)" (IFCIDENTIFIER)
    Pravé příčné odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střední podpěra = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ levé podpěry = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
    Typ pravé podpěry = "Schodnice: Schodnice, 50mm šířka" (IFCLABEL)
  Pravidla výpočtů | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Maximální výška podstupnice = 190. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Minimální šířka ramene = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Minimální šířka stupně = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Podstupnice | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Podstupnice = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spojení podstupnice se stupněm = "Protáhnout podstupnici za stupeň" (IFCIDENTIFIER)
    Tloušťka podstupnice = 12.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šikmá = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Stupně | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    Použít profil hrany stupně = "Pouze přední" (IFCIDENTIFIER)
    Přesah hrany stupně = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stupeň = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tloušťka stupně = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Horní madlo | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Typ = "Typ horního madla: Kruhové, 40 mm" (IFCLABEL)
    Výška = 900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Madlo 1 | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Pozice = "Žádné" (IFCIDENTIFIER)
  Madlo 2 | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Pozice = "Žádné" (IFCIDENTIFIER)
  Dveře, vnější, jednokřídlé, vchodové, poloviční oblouk, sklo, dřevo, obklad:900 x 2000mm:363186 | predefined | on 2 type objects
  M_Pevné:0915 x 1500mm 2:364540 | predefined | on 1 type object
  M_Pevné:0915 x 1220mm:369923 | predefined | on 1 type object
  M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390671 | predefined | on 2 type objects
  M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390812 | predefined | on 2 type objects
  M_Jednoduché, hladké:0864 x 2032mm:390946 | predefined | on 2 type objects
  Okenní křídlo, dvojité, s lištou:0812 x 1220mm:370054 | predefined | on 1 type object
  M_Jednoduché, hladké:0762 x 2032mm:408440 | predefined | on 2 type objects