IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2016-12-11T19:33:37"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)"

People and organizations
  Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)" | change NOCHANGE | created 1477514602 (2016-10-26T20:43:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Projekt B" | phase "Stav projektu"
  IFCSITE "Default" | latitude 50° 5′ 59.994506″ | longitude 14° 29′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Zde zadejte adresu", "Praha", "Česká republika"
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 1" | long name "Podlaží 1" | elevation 0.
        contains 8 elements
          6 x IFCBEAM | object type "UB univerzální nosníky:UB305x165x40:61397" | names: "UB univerzální nosníky:UB305x165x40:397424", "UB univerzální nosníky:UB305x165x40:426831", "UB univerzální nosníky:UB305x165x40:426880" (+3 more) | material: "Kov, ocel 43-275" | property sets: Pset_BeamCommon, Fázování, Geometrická pozice, Identifikační data, Jiné, Konstrukce
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "UC305x305x97" | object type "UC305x305x97" | names: "UC univerzální sloupy, sloup:UC305x305x97:429570" | material: "Kov, ocel 43-275" | property sets: Pset_ColumnCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Materiály a povrchové úpravy
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "UC305x305x97" | object type "UC305x305x97" | names: "UC univerzální sloupy, sloup:UC305x305x97:429911" | material: "Kov, ocel 43-275" | property sets: Pset_ColumnCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Materiály a povrchové úpravy
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 2" | long name "Podlaží 2" | elevation 2800.
        contains 2 elements
          2 x IFCELEMENTASSEMBLY | object type "Systém konstrukčních nosníků:Systém rámové konstrukce" | BEAM_GRID | names: "Systém konstrukčních nosníků:Systém rámové konstrukce:399091", "Systém konstrukčních nosníků:Systém rámové konstrukce:427905" | parts: 10 IFCBEAM | property sets: Fázování, Identifikační data, Jiné, Vazby, Vzor

Types
  IFCCOLUMNTYPE "UC305x305x97" | element type "UC305x305x97" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Kov, ocel 43-275" | property sets: Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Konstrukční analýza, Rozměry
  IFCCOLUMNTYPE "UC305x305x97" | element type "UC305x305x97" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Kov, ocel 43-275" | property sets: Identifikační data, Jiné, Konstrukce, Konstrukční analýza, Rozměry

Property sets
  Vazby | properties | on 11 objects (11 IFCBEAM)
    Natočení příčného řezu = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Odsazení konce od podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Odsazení počátku od podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Orientace = "Kolmý" (IFCIDENTIFIER)
    Pracovní rovina = "Podlaží : Podlaží 1" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Výška referenčního podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Natočení příčného řezu = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Odsazení konce od podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Odsazení počátku od podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pracovní rovina = "Podlaží : Podlaží 2" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
    Výška referenčního podlaží = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Základní výška = "Základní bod projektu" (IFCIDENTIFIER)
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Dolní odsazení = -20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní odsazení = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Podlaží základny = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Přesune se s osnovami = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Styl sloupu = "Vertikální" (IFCIDENTIFIER)
    Značka umístění sloupu = "" (IFCTEXT)
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Dolní odsazení = 2500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní odsazení = 2200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Podlaží základny = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
    Přesune se s osnovami = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Styl sloupu = "Vertikální" (IFCIDENTIFIER)
    Značka umístění sloupu = "" (IFCTEXT)
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pracovní rovina = "Podlaží : Podlaží 1" (IFCTEXT)
    Výška = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška referenčního podlaží = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pracovní rovina = "Podlaží : Podlaží 2" (IFCTEXT)
    Výška = 2650. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška referenčního podlaží = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Výška = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Vazby: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UB305x165x40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 7239. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UB305x165x40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 7350.4 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UB305x165x40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 7309. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UB305x165x40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 2700. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UB305x165x40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 2000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Fázování | properties | on 20 objects (16 IFCBEAM, 2 IFCCOLUMN, 2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Fáze vytvoření = "Fáze 1" (IFCLABEL)
  Geometrická pozice | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Hodnota odsazení osy y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hodnota odsazení osy z = 2650. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Koncové prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počáteční prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stav spoje = "Oba spoje jsou povoleny." (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání os y, z = "Rovnoměrné" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy y = "Počátek" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy z = "Horní" (IFCIDENTIFIER)
  Geometrická pozice | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Hodnota odsazení osy y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hodnota odsazení osy z = 2753. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Koncové prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Oříznutí počátečního spoje = 12.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počáteční prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stav spoje = "Oba spoje jsou povoleny." (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání os y, z = "Rovnoměrné" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy y = "Počátek" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy z = "Horní" (IFCIDENTIFIER)
  Geometrická pozice | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Hodnota odsazení osy y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hodnota odsazení osy z = 2753. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Koncové prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počáteční prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stav spoje = "Oba spoje jsou povoleny." (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání os y, z = "Rovnoměrné" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy y = "Počátek" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy z = "Horní" (IFCIDENTIFIER)
  Geometrická pozice | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Hodnota odsazení osy y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hodnota odsazení osy z = 2700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Koncové prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počáteční prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stav spoje = "Oba spoje jsou povoleny." (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání os y, z = "Rovnoměrné" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy y = "Počátek" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy z = "Horní" (IFCIDENTIFIER)
  Geometrická pozice | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Hodnota odsazení osy y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hodnota odsazení osy z = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Koncové prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Počáteční prodloužení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Stav spoje = "Oba spoje jsou povoleny." (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání os y, z = "Rovnoměrné" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy y = "Počátek" (IFCIDENTIFIER)
    Zarovnání osy z = "Horní" (IFCIDENTIFIER)
  Identifikační data | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    Klíč názvu řezu = "UB305X165X40" (IFCTEXT)
    Komentáře k typům = "" (IFCTEXT)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Nadpis OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Název kódu = "BS 5950-1:2000" (IFCTEXT)
    Název typu = "UB305x165x40" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
    Číslo OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 6 objects (4 IFCBEAM, 2 IFCCOLUMN)
    Komentáře = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Název typu = "8mm záhlaví" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Název budovy = "" (IFCTEXT)
    Název organizace = "" (IFCTEXT)
    Popis organizace = "" (IFCTEXT)
    Projektant = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Systém rámové konstrukce" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Opatřit popiskem nové členy v tomto pohledu = "Půdorys: Podlaží 1" (IFCLABEL)
  Identifikační data | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Opatřit popiskem nové členy v tomto pohledu = "Půdorys: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Identifikační data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Konstrukce = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Název = "Podlaží 1" (IFCTEXT)
    Podlaží budovy = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Identifikační data: 2 more contents on 1 objects not shown
  Jiné | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    Kategorie = "Konstrukční rámová konstrukce" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "UB univerzální nosníky" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    ID hostitele = "Systém konstrukčních nosníků: Systém rámové konstrukce" (IFCLABEL)
    Id typu = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Konstrukční rámová konstrukce" (IFCLABEL)
    Rodina = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Typ = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Id typu = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Konstrukční rámová konstrukce" (IFCLABEL)
    Rodina = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Typ = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Kategorie = "Podlaží" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Podlaží" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Id typu = "UC univerzální sloupy, sloup: UC305x305x97" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Konstrukční sloupy" (IFCLABEL)
    Rodina = "UC univerzální sloupy, sloup: UC305x305x97" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "UC univerzální sloupy, sloup: UC305x305x97" (IFCLABEL)
    Typ = "UC univerzální sloupy, sloup: UC305x305x97" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Id typu = "Systém konstrukčních nosníků: Systém rámové konstrukce" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Systémy konstrukčních trámů" (IFCLABEL)
    Rodina = "Systém konstrukčních nosníků: Systém rámové konstrukce" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Systém konstrukčních nosníků: Systém rámové konstrukce" (IFCLABEL)
    Typ = "Systém konstrukčních nosníků: Systém rámové konstrukce" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresa projektu = "Zde zadejte adresu" (IFCTEXT)
    Datum vydání projektu = "XII 2016" (IFCTEXT)
    Jméno klienta = "Daniel Šabart" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Informace o projektu" (IFCLABEL)
    Název projektu = "Projekt B" (IFCTEXT)
    Stav projektu = "Stav projektu" (IFCTEXT)
    Číslo projektu = "0001" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Id typu = "Podlaží: 8mm záhlaví" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Podlaží" (IFCLABEL)
    Rodina = "Podlaží: 8mm záhlaví" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Podlaží: 8mm záhlaví" (IFCLABEL)
    Typ = "Podlaží: 8mm záhlaví" (IFCLABEL)
  Jiné: 2 more contents on 2 objects not shown
  Konstrukce | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    Tvar řezu = 6 (IFCINTEGER)
  Konstrukce | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Délka řezu = 7239. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Secondary" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Délka řezu = 7309. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Secondary" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Délka řezu = 7295.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Secondary" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Délka řezu = 2700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Další" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Délka řezu = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Další" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Délka řezu = 7295.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Konstrukční využití = "Secondary" (IFCIDENTIFIER)
    Umístění symbolu = "Střed geometrie" (IFCIDENTIFIER)
    Zapnout analytický model = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstrukce: 1 more content on 0 objects not shown
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 18 objects (16 IFCBEAM, 2 IFCCOLUMN)
    Konstrukční materiál = "Kov, ocel 43-275" (IFCLABEL)
  Rozměry | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    Horizontální těžiště = 42.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tloušťka příruby = 10.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tloušťka stojiny = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Vertikální těžiště = 81.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška = 163.4 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Zaoblení stojiny = 8.9 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka = 85. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Délka = 7239. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.0187634880000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Výška dolní plochy = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška horní plochy = 5450. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Délka = 7350.4 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.0189091584000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Výška dolní plochy = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška horní plochy = 2753. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Délka = 7309. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.0189449280000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Výška dolní plochy = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška horní plochy = 2753. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Délka = 2700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.00699840000000004 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Výška dolní plochy = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška horní plochy = 2700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Výpočtová výška = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Délka = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.00518400000000003 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Výška dolní plochy = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška horní plochy = 2800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Délka = 2820. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.0120134256 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Rozměry: 2 more contents on 1 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "UC305x305x97" (IFCIDENTIFIER)
  Vzor | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Pevná rozteč = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pravidlo rozvržení = "Daná rozteč" (IFCIDENTIFIER)
    Rozteč os = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Typ nosníku (bez názvu rodiny) = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Typ nosníku = "UB univerzální nosníky: UB305x165x40" (IFCLABEL)
    Zarovnání = "Na střed" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 2 (IFCINTEGER)
  Konstrukční analýza | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    Deformační konstanta = 0.000204528612446569 (IFCREAL)
    Jmenovitá hmotnost = 395.20652808 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti torze = 1.70316798164660E-5 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti – silná osa = 0.0098517260870347 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti – slabá osa = 0.000885183903386394 (IFCREAL)
    Plastický modul – silná osa = 0.000623 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plastický modul – slabá osa = 0.000142 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha řezu = 0.00513 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pružný modul – silná osa = 0.00056 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pružný modul – slabá osa = 9.26000000000000E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Konstrukční analýza | properties | on 2 type objects
    Deformační konstanta = 0.00194551606961371 (IFCREAL)
    Jmenovitá hmotnost = 950.26085784 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti torze = 0.000105665931922564 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti – silná osa = 0.0257780846419422 (IFCREAL)
    Moment setrvačnosti – slabá osa = 0.00846717796590022 (IFCREAL)
    Plastický modul – silná osa = 0.001592 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plastický modul – slabá osa = 0.000726 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Plocha řezu = 0.0123 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pružný modul – silná osa = 0.001445 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pružný modul – slabá osa = 0.000479 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Grafika | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Barva = 0 (IFCINTEGER)
    Symbol = "M_Záhlaví podlaží, kruh: M_Záhlaví podlaží, kruh" (IFCLABEL)
    Symbol na konci 1 – výchozí = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol na konci 2 – výchozí = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tloušťka čáry = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Vzor čáry = "Středové" (IFCLABEL)