IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2016-12-11T19:29:07"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)"

People and organizations
  Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "sabardan@fsv.cvut.cz" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (CSY)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (CSY)" | change NOCHANGE | created 1477514602 (2016-10-26T20:43:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Projekt B" | phase "Stav projektu"
  IFCSITE "Default" | latitude 50° 5′ 59.994506″ | longitude 14° 29′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Zde zadejte adresu", "Praha", "Česká republika"
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 1" | long name "Podlaží 1" | elevation 0.
        contains 13 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "38x60 cm" | names: "WC se skrytým splachovačem, ovládání vpředu:38x60 cm:390462" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Standardní" | object type "Standardní" | names: "Plynový bojler, ohřev vody, zavěšený na stěně:Standardní:391530" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Elektroinstalace – zatížení, Elektrotechnika, Fázování, Identifikační data, Jiné
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "800x800 mm" | names: "Sprcha, rohová:800x800 mm:392606" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "Standardní" | names: "Umyvadlo:Standardní:392798" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Standardní" | object type "Standardní" | names: "Plynová sušička:Standardní:394145" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "Vana, pravoúhlá, 3D" | names: "Vana, pravoúhlá, 3D:Vana, pravoúhlá, 3D:394538" | material: "Porcelán, slonová kost" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Rozměry, Vazby
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Elbow 45 BS:Výchozí" | names: "Elbow 45 BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "ABS Pipe PE Grey Class C:Výchozí" | names: "ABS Pipe PE Grey Class C:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Red Bush Long Pattern BS:Výchozí" | names: "Red Bush Long Pattern BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "35x55 cm" | names: "WC se skrytým splachovačem, ovládání vpředu:35x55 cm:409205" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "90 Adjustable Bend:Výchozí" | names: "90 Adjustable Bend:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
      IFCBUILDINGSTOREY "Podlaží 2" | long name "Podlaží 2" | elevation 2800.
        contains 64 elements
          2 x IFCFLOWTERMINAL | object type "38x60 cm" | names: "WC se skrytým splachovačem, ovládání vpředu:38x60 cm:404174", "WC se skrytým splachovačem, ovládání vpředu:38x60 cm:405377" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Tee 90 BS:Výchozí" | names: "Tee 90 BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Red Bush Long Pattern BS:Výchozí" | names: "Red Bush Long Pattern BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bend 90 BS:Výchozí" | names: "Bend 90 BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Elbow 45 BS:Výchozí" | names: "Elbow 45 BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Barrel Nipple BS PExPE :Výchozí" | names: "Barrel Nipple BS PExPE :Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          16 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "ABS Pipe PE Grey Class C:Výchozí" | names: "ABS Pipe PE Grey Class C:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "1000x1000 mm" | names: "Sprcha, rohová:1000x1000 mm:409854" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Fázování, Identifikační data, Jiné, Mechanické, Rozměry
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Red Bush Short Pattern BS:Výchozí" | names: "Red Bush Short Pattern BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Socket BS:Výchozí" | names: "Socket BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Long Radius Bend 90 BS:Výchozí" | names: "Long Radius Bend 90 BS:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "90 Adjustable Bend:Výchozí" | names: "90 Adjustable Bend:Výchozí" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace, Jiné
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Round Coupling Fittings:Výchozí" | names: "Round Coupling Fittings:Výchozí" | property sets: Jiné, Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Identifikační data, Izolace
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Round Pipe 1 Seam:Výchozí" | names: "Round Pipe 1 Seam:Výchozí" | property sets: Jiné, Identifikační data, Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Izolace
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Reducer Eccentric:Výchozí" | names: "Reducer Eccentric:Výchozí" | property sets: Jiné, Identifikační data, Pset_BuildingElementProxyCommon, Data produktu výroby, Fázování, Izolace

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Standardní" | 1 occurrence | property sets: Identifikační data, Jiné
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Standardní" | 1 occurrence | property sets: Identifikační data, Jiné, Rozměry

Property sets
  Vazby | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Odsazení = -105.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Položka produktu = "100" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Odsazení = -2948.33701706624 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Položka produktu = "50" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Hostitel = "Podlaží : Podlaží 1" (IFCTEXT)
    Odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Základní výška = "Základní bod projektu" (IFCIDENTIFIER)
  Vazby | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hostitel = "Podlaha : Beton, litý na místě, 225mm" (IFCTEXT)
    Odsazení = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Odsazení = -106. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Položka produktu = "100" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Odsazení = -569.93001085011 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Položka produktu = "50" (IFCTEXT)
    Referenční podlaží = "Podlaží: Podlaží 2" (IFCLABEL)
  Vazby | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hostitel = "Podlaží : Podlaží 1" (IFCTEXT)
    Odsazení = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Podlaží = "Podlaží: Podlaží 1" (IFCLABEL)
  Vazby: 61 more contents on 61 objects not shown
  Jiné | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Id typu = "ABS Pipe PE Grey Class C: Výchozí" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Rodina = "ABS Pipe PE Grey Class C: Výchozí" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "ABS Pipe PE Grey Class C: Výchozí" (IFCLABEL)
    Typ = "ABS Pipe PE Grey Class C: Výchozí" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "ABS Pipe PE Grey Class C" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 9 objects (9 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Id typu = "Elbow 45 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Rodina = "Elbow 45 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Elbow 45 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Typ = "Elbow 45 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 9 objects (9 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Elbow 45 BS" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Id typu = "Barrel Nipple BS PExPE : Výchozí" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Rodina = "Barrel Nipple BS PExPE : Výchozí" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Barrel Nipple BS PExPE : Výchozí" (IFCLABEL)
    Typ = "Barrel Nipple BS PExPE : Výchozí" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Barrel Nipple BS PExPE" (IFCTEXT)
  Jiné | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Id typu = "Bend 90 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Rodina = "Bend 90 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Rodina a typ = "Bend 90 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
    Typ = "Bend 90 BS: Výchozí" (IFCLABEL)
  Jiné | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kategorie = "Systém potrubí TZB výroby" (IFCLABEL)
    Název rodiny = "Bend 90 BS" (IFCTEXT)
  Jiné: 35 more contents on 74 objects not shown
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "38x60 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "800x800 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Standardní" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Vana, pravoúhlá, 3D" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "35x55 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "1000x1000 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Fázování | properties | on 77 objects (69 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 8 IFCFLOWTERMINAL)
    Fáze vytvoření = "Fáze 1" (IFCLABEL)
  Identifikační data | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Výchozí" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
    Popis tvarovky výroby = "ABS Pipe PE Grey Class C" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 9 objects (9 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Výchozí" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
    Popis tvarovky výroby = "Elbow 45 BS" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alias = "" (IFCTEXT)
    Dodavatel = "" (IFCTEXT)
    Kód produktu = "ADSK_G0015288" (IFCTEXT)
    Kód výrobce = "" (IFCTEXT)
    Poznámky výroby = "" (IFCTEXT)
    Číslo položky = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alias = "" (IFCTEXT)
    Dodavatel = "" (IFCTEXT)
    Kód produktu = "ADSK_G0015052" (IFCTEXT)
    Kód výrobce = "" (IFCTEXT)
    Poznámky výroby = "" (IFCTEXT)
    Číslo položky = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Výchozí" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
    Popis tvarovky výroby = "Barrel Nipple BS PExPE" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kód sestavy = "" (IFCTEXT)
    Název typu = "Výchozí" (IFCTEXT)
    Popis sestavy = "" (IFCTEXT)
    Popis tvarovky výroby = "Bend 90 BS" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alias = "" (IFCTEXT)
    Dodavatel = "" (IFCTEXT)
    Kód produktu = "ADSK_G0015057" (IFCTEXT)
    Kód výrobce = "" (IFCTEXT)
    Poznámky výroby = "" (IFCTEXT)
    Číslo položky = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alias = "" (IFCTEXT)
    Dodavatel = "" (IFCTEXT)
    Kód produktu = "ADSK_G0015319" (IFCTEXT)
    Kód výrobce = "" (IFCTEXT)
    Poznámky výroby = "" (IFCTEXT)
    Číslo položky = "" (IFCTEXT)
  Identifikační data: 46 more contents on 88 objects not shown
  Mechanické | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 0.476 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 0.866 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ne" (IFCTEXT)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "Duct: Galvanised" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "GAL" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "(250PA)" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Ductwork: (250PA)" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Standard: 250PA" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "250PA" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00196850393700787 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Vybavení" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "SA" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 0.975 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Plocha oplechování součásti = 0.0819593250030838 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 2.72 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 0.09 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 4.47 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dodávka = "Ano" (IFCTEXT)
    Hmotnost = 0.388 (IFCREAL)
    Izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál dvojité stěny, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Materiál součásti = "ABS: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Materiál, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Název služby výroby = "ABS" (IFCTEXT)
    Služba výroby = "Piping: ABS" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace = "Piping Materials: Piping" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace = "Vypnuto" (IFCIDENTIFIER)
    Specifikace izolace, zkratka = "" (IFCTEXT)
    Specifikace, zkratka = "P" (IFCTEXT)
    Tloušťka materiálu součásti = 0.00328083989501312 (IFCREAL)
    Typ řezu = "Systém potrubí" (IFCIDENTIFIER)
    Zkratka služby výroby = "WMU" (IFCTEXT)
  Mechanické: 34 more contents on 39 objects not shown
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Objem = 0.0430052692957449 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dolní = 2644. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní část = 2744. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Velikost = "100 mmø-100 mmø" (IFCTEXT)
  Rozměry | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Délka = 600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní poloměr = 190. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kryt, poloměr, dolní = 178. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kryt, poloměr, horní = 163. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kryt, výška = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poloměr odpadní vody = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poloměr, dolní = 46.9540229885057 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Přední ovládání, délka = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Přední ovládání, výška = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Přípoj, studená voda, výška = 918. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Spojka, studená voda, pozice vpravo = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Spojka, studená voda, zadní pozice = 105.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Studená voda, poloměr = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střed, poloměr, dolní = 293.045977011494 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střed, poloměr, horní = 410. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střed, poloměr, střední = 334.48275862069 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střední poloměr = 65.5172413793104 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Střední výška = 166. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tloušťka absolutně černého tělesa = 71. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška = 900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška instalace = 400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    WC, výška = 356. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    a = 37. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka = 380. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dolní = 2571. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka = 42.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní část = 2721. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Velikost = "150 mmø-100 mmø" (IFCTEXT)
  Rozměry | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dolní = 2644. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horní část = 2744. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Velikost = "100 mmø-100 mmø" (IFCTEXT)
    Úhel = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Rozměry | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Výpočtová výška = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Délka = 385. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka spojky čerstvého vzduchu = 80. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka vodních a plynových spojek = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Délka značky typu = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horká voda, poloměr = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Horká voda, průměr = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Jmenovitý poloměr 1 = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Jmenovitý poloměr 2 = 7.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Jmenovitý průměr 1 = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Jmenovitý průměr 2 = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Mezera = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Objem = 0.148066512991388 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Poloměr potrubí 1 = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poloměr potrubí 2 = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Průměr potrubí 1 = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Průměr potrubí 2 = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Studená voda, poloměr = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Studená voda, průměr = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Symbol, délka = 12.8333333333333 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Symbol, poloměr = 38.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška krycí desky = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška odváděného vzduchu = 190. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška potrubních spojek = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška spojek vzduchu = 20.0000000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Výška značky typu = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka = 480. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka odváděného vzduchu = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Šířka spojky čerstvého vzduchu = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Rozměry | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Objem = 0.043707556965524 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Rozměry: 71 more contents on 70 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 67 objects (67 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Výchozí" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Standardní" (IFCIDENTIFIER)
  Elektroinstalace – zatížení | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Rozvaděč = "" (IFCTEXT)
    Zdánlivé zatížení = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Číslo okruhu = "" (IFCTEXT)
  Elektrotechnika | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Napětí = 230. (IFCELECTRICVOLTAGEMEASURE) [VOLT]
  Grafika | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Barva = 0 (IFCINTEGER)
    Symbol = "M_Záhlaví podlaží, kruh: M_Záhlaví podlaží, kruh" (IFCLABEL)
    Symbol na konci 1 – výchozí = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol na konci 2 – výchozí = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tloušťka čáry = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Vzor čáry = "Středové" (IFCLABEL)
  Data produktu výroby | properties | on 67 objects (67 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dlouhý popis produktu = "" (IFCTEXT)
    Krátký popis produktu = "" (IFCTEXT)
    Název produktu = "" (IFCTEXT)
    OEM = "" (IFCTEXT)
    Popis materiálu produktu = "" (IFCTEXT)
    Popis povrchu produktu = "" (IFCTEXT)
    Popis specifikace produktu = "" (IFCTEXT)
    Popis velikosti produktu = "" (IFCTEXT)
    Rozsah produktu = "" (IFCTEXT)
    Typ instalace = "" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "100 mmø-100 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 9 objects (9 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "50 mmø-50 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "50 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "150 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "100 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "150 mmø-100 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "150 mmø-150 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Celková velikost = "150 mmø-150 mmø-150 mmø" (IFCTEXT)
  Izolace: 3 more contents on 5 objects not shown
  Primární konec | properties | on 31 objects (31 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní primární průměr = 0.328083989501312 (IFCREAL)
  Primární konec | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní primární průměr = 0.164041994750656 (IFCREAL)
  Primární konec | properties | on 16 objects (16 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní primární průměr = 0.492125984251968 (IFCREAL)
  Primární konec | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní primární průměr = 0.26246719160105 (IFCREAL)
  Sekundární konec | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní sekundární průměr = 0.328083989501312 (IFCREAL)
  Sekundární konec | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní sekundární průměr = 0.492125984251968 (IFCREAL)
    Možnost hlavního sekundárního průměru = "Vypočítané" (IFCTEXT)
  Sekundární konec | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní sekundární průměr = 0.26246719160105 (IFCREAL)
    Možnost hlavního sekundárního průměru = "Hodnota" (IFCTEXT)
  Sekundární konec | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní sekundární průměr = 0.164041994750656 (IFCREAL)
    Možnost hlavního sekundárního průměru = "Hodnota" (IFCTEXT)
  Sekundární konec | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hlavní sekundární průměr = 0.164041994750656 (IFCREAL)
    Možnost hlavního sekundárního průměru = "Vypočítané" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 2 (IFCINTEGER)
  Materiály a povrchové úpravy | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Materiál vany = "Porcelán, slonová kost" (IFCLABEL)