Název souboru: "Skladba, Okenní výplň stavební hloubka - Detail, Předsazení"

Skladba:
ŽBK	...Železobeton 200 mm + EPS 260 mm
VPC	...Vápenopískové tvárnice 200 mm + EPS 260 mm
YTONG	...Pórobeton 250 mm + EPS 240 mm
PAN	...Železobeton 200 mm + EPS 160 mm

Okenní výplň:
PO - Plastové okno
DO - Dřevěné okno
HO - Hliníkové okno
PDO - Progresivní dřevěné okno

Detail:
N - Nadpraží
P - Parapet
O - Ostění

Předsazení:
Vzdálenost vnějšího líce rámu od vnějšího líce nosné konstrukce (podrobněji popsáno v Diplomové práci)
0 - Klasická montáž
90 - Předsazení 90 mm
160 - Předsazení 160 mm
