*PREPRINT, ECHO=NO, MODEL=NO, HISTORY=NO, CONTACT=NO
**
**-------------------------------------------------------------------------
**--------------T O P O L O G I E------------------------------------------
**-------------------------------------------------------------------------
*INCLUDE,INPUT=PSAS_kont_v03_full.topo
*INCLUDE, INPUT=werkstoffe_abaqus_2015-10-15.inp
**-------------------------------------------------------------------------
**--------------S T E P S------------------------------------------------------
**-------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_1; BC
*STATIC
0.15, 1.0, 0.001, 0.5
*BOUNDARY, OP=NEW
 S52, 1
 S100, 2, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 1., 0., 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*NODE OUTPUT
 U
*END STEP
**--------------------------------------------------------------------------
**--------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_2; BELASTUNG
*STATIC
0.05, 1.0, 0.001, 0.15
*BOUNDARY, OP=NEW
 S53, 1
 S100, 1, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 1., 0., 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*NODE OUTPUT
 U
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*END STEP
**---------------------------------------------------------------------------
**---------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_3; BELASTUNG
*STATIC
0.05, 1.0, 0.001, 0.15
*BOUNDARY, OP=NEW
 S54, 1
 S100, 2, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 1., 0., 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*NODE OUTPUT
 U
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*END STEP
**---------------------------------------------------------------------------
**---------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_4; BELASTUNG
*STATIC
0.05, 1.0, 0.001, 0.15
*BOUNDARY, OP=NEW
 S55, 1
 S100, 2, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 1., 0., 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*NODE OUTPUT
 U
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*END STEP
**---------------------------------------------------------------------------
**---------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_5; BELASTUNG
*STATIC
0.05, 1.0, 0.001, 0.15
*BOUNDARY, OP=NEW
 S56, 1
 S100, 2, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 1., 0., 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*NODE OUTPUT
 U
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*END STEP
**---------------------------------------------------------------------------
**---------------------------------------------------------------------------
*STEP, AMPLITUDE=RAMP, INC=100, NLGEOM=YES
 STEP_6; BELASTUNG
*STATIC
0.05, 1.0, 0.001, 0.15
*BOUNDARY, OP=NEW
 S53, 1
 S100, 1, 3
*DLOAD, OP=NEW
, GRAV, 9810., 0.707106781188, 0.707106781188, 0.
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=200
*NODE OUTPUT
 U
*ELEMENT OUTPUT
 S, PEEQMAX
*END STEP