{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Nástroj pro nacenění","Hodnoty"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Nástroj pro nacenění","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,9,5]]}
[]
[]
[null,null,"Varianta A - žádost mimo veřejnou podporu nebo v režimu de minimis dle nařízení komise (EU) č. 1407/2013","Varianta B - žádost v režimu dle nařízení Komise (EU) \nč. 651/2014",null,"Stisknutím tlačítka \"Zadejte hodnoty\" se spustí formulář pro vyplnění základních údajů o objektu\n- Plocha zateplované fasády - Zadejte celkové m2 všech fasádních ploch z pohledu. na budovu bez odečtení otvorů. Výška by měla být napočítána od upraveného terénu po vrchní okraj atiky.\n- Počet zateplovaných stran objektu - Vyberte počet zateplovaných stran objektu. Pro možnost 2 stran je uvažováno nezateplování štítových stěn. Pro možnost 3 stran je uvažováno, že jedna ze štítových stran není zateplována.\n- Počet hlavních vchodů objektu - Vyberte počet hlavních vchodů do objektu (vedlejší vchody se nezapočítávají). V případě většího počtu než jsou 4 vchody vyberte variantu pro vchody 4.\n- Druh a tloušťka tepelné izolace - Vyberte jednu z 15ti variant pro druh a tloušťku tepelné izolace.\n- Rekonstrukce balkónů/lodžií -  Vyberte zda budou rekonstruovány a zatepleny balkóny a lodžie.\n- Rekonstrukce střechy - Vyberte zda bude rekonstruována a zateplena střecha. Při rekonstrukci a zateplení střechy zvolte plochou nebo šikmou střechu.\n- Plocha zateplované střechy - V případě, že je střecha rekonstruována a zateplována, tak zadejte půdorysnou plochu střechy. Pokud střecha není rekonstruována a zateplována ponechte políčko prázdné.\n- Výměna otvorových výplní - Vyberte jaká část otvorových výplní bude vyměněna za nové. \n- Venkovní žaluzie - Udejte zda budou na okna bytových prostor instalovány nové venkovní žaluzie."]
[null,"Výše dotované části ze způsobilých výdajů",0.4,0.4]
[null,null,"Kč","Kč"]
[null,"Celková cena",0,0]
[null,"Způsobilé výdaje",0,0]
[null,"Nezpůsobilé výdaje",0,0]
[null,"Dotace",0,0]
[null,"Vlastní finance (včetně nezpůsobilých)",0,0]

{"sheet":"Hodnoty","index":1,"n_rows":49,"n_cols":25,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[null,null,"Počet zateplovaných stran","Počet vchodů","Fasáda + ostatní","Balkony a lodžie","Otvorové výplně","Žaluzie","Střecha plochá","Střecha šikmá","Tepelná izolace - Varianta 1","Tepelná izolace - Varianta 2","Tepelná izolace - Varianta 3","Tepelná izolace - Varianta 4","Tepelná izolace - Varianta 5","Tepelná izolace - Varianta 6","Tepelná izolace - Varianta 7","Tepelná izolace - Varianta 8","Tepelná izolace - Varianta 9","Tepelná izolace - Varianta 10","Tepelná izolace - Varianta 11","Tepelná izolace - Varianta 12","Tepelná izolace - Varianta 13","Tepelná izolace - Varianta 14","Tepelná izolace - Varianta 15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EPS 80","EPS 100","EPS 120","EPS 140","EPS 160","MW 80","MW 100","MW 120","MW 140","MW 160","80% EPS 80 + 20% MW 80","80% EPS 100 + 20% MW 100","80% EPS 120 + 20% MW 120","80% EPS 140 + 20% MW 140","80% EPS 160 + 20% MW 160"]
[null,null,null,null,"Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 půdorysné plochy","Kč na m2 půdorysné plochy","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády","Kč na m2 fasády"]
[null,"Typ 5",2,2,3069.4793056577419,3784.7322891596318,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246,862.85000833223137,895.20059661724304,924.07826615670785,952.37609528085045,981.26670153358532,1128.7052426302791,1180.7555619292275,1249.0344348700812,1323.2536976302413,1393.6225588776081,916.0210551918409,952.31158967963995,989.06949989938255,1026.5516157507286,1063.73787300239]
[null,null,null,null,0.25068624122991012,0,0,0,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,"Typ 1",3,1,1985.8594294649745,1170.6631030850588,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246,762.3952763087882,816.5674130460751,840.58045260563154,876.25581068314352,902.2343330908144,1023.2825826103009,1122.520247803755,1174.7943956390016,1272.2530432516373,1341.2346181411463,814.5727375690908,877.75797999761119,907.42324121230558,955.45525719684235,990.03439010088073]
[null,null,null,null,0.12458092529887316,0,0,0,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,"Typ 3",3,4,2208.7442666107763,1192.1988247674876,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246,760.50688774078799,826.66810586629322,851.73618684844075,893.6432826889959,919.60309195490265,1027.2120454124567,1139.5597359219942,1215.8387958690546,1309.6292908794728,1386.5904157226992,813.84791927512185,889.24643187743345,924.55670865256366,976.84048432709142,1013.000556708462]
[null,null,null,null,0.37746442387860074,0,0,0,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,"Typ 4+6 průměr",4,1,1872.6890245754455,701.2799457702173,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246,638.18563789129917,675.06654555686634,699.26425624919534,735.71660062208821,769.62228923594751,859.24391432490336,930.90397718861482,991.1936432191917,1054.1526568337631,1124.2000791902319,682.39729317802016,726.23403188321606,757.65013364319464,799.40381186442312,840.5378472268045]
[null,null,null,null,0.26386116045458863,0,0,0,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,"Typ 2",4,2,2493.1318949306592,1397.7310487346235,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246,804.78990921021716,851.58786423646484,905.42567960119095,945.89141757423818,992.30335442294108,1140.0813969090341,1255.0048582817519,1348.7164151257543,1450.4485784102487,1544.8918489971015,871.84820674998059,932.27126304552235,994.08382670610376,1046.8028497414402,1102.8210533377733]
[null,null,null,null,0.31800235308362362,0,0,0,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,"shodné pro všechny typy",null,null,null,null,1634.9188899290489,2472.573087703121,2411.2338368189062,3686.0158855340246]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1.0031489996529446E-3,0.11120245246847694]
[null,null,"Započitatelné","Nezapočitatelné"]
[null,"Fasáda+TI",3216024.1311812494,769476.22966833378]
[null,"Balkony a lodžie",3784732.2891596318,0]
[null,"Střecha",481763.00200151437,483.7653622668434]
[null,"Otvory",1634918.8899290489,0]
[null,"Žaluzie",1112657.8894664044,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Hodnoty pro ComboBoxy"]
[null,"Počet zateplovaných stran","Počet hlavních vchodů",null,"TI a její tloušťka"]
[null,2,1,null,"EPS 80 mm"]
[null,3,2,null,"EPS 100 mm"]
[null,4,3,null,"EPS 120 mm"]
[null,null,4,null,"EPS 140 mm"]
[null,null,null,null,"EPS 160 mm"]
[null,null,null,null,"MW 80 mm"]
[null,null,null,null,"MW 100 mm"]
[null,null,null,null,"MW 120 mm"]
[null,null,null,null,"MW 140 mm"]
[null,null,null,null,"MW 160 mm"]
[null,null,null,null,"80% EPS 80 mm + 20% MW 80 mm"]
[null,null,null,null,"80% EPS 100 mm + 20% MW 100 mm"]
[null,null,null,null,"80% EPS 120 mm + 20% MW 120 mm"]
[null,null,null,null,"80% EPS 140 mm + 20% MW 140 mm"]
[null,null,null,null,"80% EPS 160 mm + 20% MW 160 mm"]