{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Formular"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formular","index":0,"n_rows":89,"n_cols":11,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"konstrukční materiál",null,null,"počet m2",40000]
[null,null,null,"Vyber konstrukční materiál"]
[null,null,null,"Betonová nosná konstrukce",1,null,"cena - kontrola"]
[null,null,null,"Ocelová nosná konstrukce",2,null,null,{"$f":"H45*H47","v":0}]
[null,null,null,"Dřevěná nosná konstrukce",3]
[]
[null,"Dřevěná nosná konstrukce"]
[null,{"$f":"VLOOKUP(B51,D47:E49,2)","v":1}]
[]
[null,null,null,"Zakládání"]
[null,null,null,"beton.kce",null,null,"ocel.kce",null,null,"dřevěné"]
[null,null,null,"Vyber typ zakládání",null,null,"Vyber typ zakládání",null,null,"Vyber typ zakládání"]
[null,null,null,"stávající zeď",1,null,"plošné",1,null,"a",1]
[null,null,null,"plošné",2,null,"mikropiloty",2,null,"b",2]
[null,null,null,"mikropiloty",3,null,"piloty, štětové stěny",3]
[null,null,null,"piloty",4,null,"mikropilotový rošt pod pylony",4]
[null,null,null,"podzemní stěny",5]
[]
[null,null,null,"mikropiloty",null,null,"piloty, štětové stěny",null,null,"ŽB předpjatá deska - C30/37"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(D63,D57:E61,2)","v":3},null,null,{"$f":"VLOOKUP(G63,G57:H60,2)","v":3},null,null,{"$f":"VLOOKUP(J63,D75:F79,3)","v":2}]
[]
[]
[null,null,"Zemní práce",null,2226,null,"Zemní práce",null,1034]
[null,null,"Základy",1,1550,null,"Základy",1,1315]
[null,null,null,2,2992,null,null,2,3273]
[null,null,null,3,5550,null,null,3,9281]
[null,null,null,4,8837,null,null,4,18362]
[null,null,null,5,17765,null,"Svislé kce",null,2889]
[null,null,"Svislé kce",null,3779,null,"Vodorovné kce",null,11943]
[null,null,"Vodorovné kce","Vyber typ konstrukce",null,null,"Komunikace",null,720]
[null,null,null,"ŽB předpjatá deska - C25/30",6494,1,"PSV",null,1007]
[null,null,null,"ŽB předpjatá deska - C30/37",11588,2,"Potrubí",null,157]
[null,null,null,"ŽB předpjatá deska - C40/45",19501,3,"Ostatní",null,1646]
[null,null,null,"trámová kce",16264,4,"zátěžová zkouška",null,930]
[null,null,null,"zavěšená kce",22587,5]
[null,null,null,null,null,null,"suma bez základů,vod.kcí, a z.zk.",null,{"$f":"I67+I72+I74+I75+I76+I77","v":7453},"suma"]
[null,null,"PSV",null,1711,null,"suma + check box",null,{"$f":"I78+I80","v":8383}]
[null,null,"Ostatní",null,990]
[null,null,"2x zátěžová zkouška",null,{"$f":"2*248.5","v":497}]
[]
[null,null,"suma bez základů,vod.kcí, a z.zk.",null,{"$f":"E67+E73+E81+E82","v":8706}]
[null,null,null,null,null,null,"Vyber typ konstrukce"]
[null,null,null,null,null,null,"visutá konstrukce",1,8720]
[null,null,null,null,null,null,"prostý nosník",2,11943]
[null,null,null,null,null,null,"příhradový nosník",3,40746]