{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Úvodní list","Strom kritérií","Rozhodování investora","Rozhodování projektanta","Rozhodování dodavatele"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Úvodní list","index":0,"n_rows":27,"n_cols":2,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[22,1,22,3],[1,1,4,10],[6,1,8,10],[10,1,16,10],[23,1,23,3]]}
[]
[null,"Navrhování a rozhodování o typu protihlukových stěn u dopravních staveb"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Příloha č.3 - Tabulky pro výpočet návrhových vah kritérií"]
[]
[]
[]
[null,"Tato elektronická příloha mé bakalářské práce ukazuje postup výpočtu použitého k tvorbě vah kritérií pro účely kapitoly 5.7 - Návrhy vah. V tabulkách je použita Metfesselova metoda alokace k určení vzájemné důležitosti kritérií výběru protihlukových stěn z pohledu každého účastníka projektu. Tabulky jsou připravené na jednoduchou úpravu a tím možnou personalizaci výpočtu na bází realit konkrétního projektu. Bližší popis fungování těchto tabulek lze nalézt v Příloze č.1, list Metfesselova alokace."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Obsah:"]
[null,"Strom kritérií"]
[null,"Rozhodování investora"]
[null,"Rozhodování projektanta"]
[null,"Rozhodování dodavatele"]

{"sheet":"Strom kritérií","index":1,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,4],[49,1,50,4],[52,1,52,4],[34,1,34,4],[37,1,38,4],[37,7,38,10],[41,1,42,4],[41,7,42,10],[44,1,44,4],[44,7,44,10],[32,1,32,4],[16,1,16,4],[16,7,16,10],[19,1,20,4],[19,7,20,10],[22,1,22,4],[22,7,22,10],[24,1,24,4],[25,7,26,10],[26,1,26,4],[28,7,28,10],[29,1,30,4],[14,1,14,4],[14,7,14,10],[1,1,3,10],[7,1,8,4],[7,7,8,10],[11,1,12,4],[11,7,12,10]]}
[]
[null,"Kritéria pro rozhodování o typu protihlukové stěny",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<- zpět na Úvodní list"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria technická",null,null,null,null,null,"Kritéria ekonomická"]
[]
[]
[]
[null,"Akustická kritéria",null,null,null,null,null,"Montážní kritéria"]
[]
[]
[null,"Zvuková pohltivost",null,null,null,null,null,"Hmotnost dílce"]
[]
[null,"Vzduchová neprůzvučnost",null,null,null,null,null,"Obtížnost montáže"]
[]
[]
[null,"Bezpečnostní kritéria",null,null,null,null,null,"Záruková kritéria"]
[]
[]
[null,"Max. kolmé zatížení",null,null,null,null,null,"Délka záruky"]
[]
[null,"Max. dynamické zatížení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cenová kritéria"]
[null,"Ostatní bezpečnostní hlediska"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Náklady na výstavbu"]
[null,"Rozměrová kritéria"]
[]
[]
[null,"Mezní rozměry stěny"]
[]
[null,"Počet rozměrových variant"]
[]
[]
[null,"Kritéria udržitelnosti",null,null,null,null,null,"Kritéria estetiky"]
[]
[]
[]
[null,"Trvanlivostní kritéria",null,null,null,null,null,"Estetická kritéria"]
[]
[]
[null,"Akustická trvanlivost",null,null,null,null,null,"Vhodnost do prostředí"]
[]
[null,"Celková životnost"]
[]
[]
[null," Kritéria životního prostředí"]
[]
[]
[null,"Hlediska životního prostředí"]

{"sheet":"Rozhodování investora","index":2,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,2,65,3],[63,2,63,3],[78,2,78,3],[77,2,77,3],[76,2,76,3],[30,7,33,7],[64,2,64,3],[75,2,75,3],[74,2,74,3],[73,2,73,3],[72,2,72,3],[71,2,71,3],[70,2,70,3],[69,2,69,3],[68,2,68,3],[67,2,67,3],[66,2,66,3],[25,7,28,7],[20,7,23,7],[15,7,18,7],[35,7,38,7],[1,1,2,6],[15,1,21,1],[25,1,31,1],[35,1,41,1],[45,1,51,1],[55,7,58,7],[50,7,53,7],[45,7,48,7],[40,7,43,7]]}
[]
[null,"Váhy kritérií pro rozhodování investora"]
[]
[]
[]
[null,"Skupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha",null,"<- zpět na Úvodní list"]
[null,"Kritéria technická",5,{"$f":"Tabulka2421252[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.16666666666666666}]
[null,"Kritéria ekonomická",8,{"$f":"Tabulka2421252[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.26666666666666666}]
[null,"Kritéria udržitelnosti",9,{"$f":"Tabulka2421252[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.3}]
[null,"Kritéria estetiky",8,{"$f":"Tabulka2421252[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.26666666666666666}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria technická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Akustická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Akustická",2,{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.33333333333333331},{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":5.5555555555555552E-2},null,null,"Pohltivost",1,{"$f":"J17/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K17*$F$17","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Bezpečnostní",3,{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.5},{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":8.3333333333333329E-2},null,null,"Neprůzvučnost",1,{"$f":"J18/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K18*$F$17","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Rozměrová",1,{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.16666666666666666},{"$f":"Tabulka24922263[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":2.7777777777777776E-2}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Bezpečnostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Kolmé zatížení",1,{"$f":"J22/SUM($J$22:$J$24)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K22*$F$18","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dynamické zatížení",1,{"$f":"J23/SUM($J$22:$J$24)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K23*$F$18","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ostatní bezp. hlediska",1,0.33333333333333331,2.7777777777777776E-2]
[]
[null,"Kritéria ekonomická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Rozměrová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Montážní",1,{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.25},{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":6.6666666666666666E-2},null,null,"Mezní rozměry",1,{"$f":"J27/SUM($J$27:$J$29)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K27*$F$19","v":9.2592592592592587E-3}]
[null,null,"Záruková",1,{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.25},{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":6.6666666666666666E-2},null,null,"Počet variant",2,{"$f":"J28/SUM($J$27:$J$29)","v":0.66666666666666663},{"$f":"K28*$F$19","v":1.8518518518518517E-2}]
[null,null,"Cenová",2,{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.5},{"$f":"Tabulka2491023274[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":0.13333333333333333}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Montážní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hmotnost",1,{"$f":"J32/SUM($J$32:$J$34)","v":0.5},{"$f":"K32*$F$27","v":3.3333333333333333E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Obtížnost",1,{"$f":"J33/SUM($J$32:$J$34)","v":0.5},{"$f":"K33*$F$27","v":3.3333333333333333E-2}]
[]
[]
[null,"Kritéria udržitelnosti","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Záruková kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Trvanlivostní",2,{"$f":"Tabulka2491124285[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.5},{"$f":"Tabulka2491124285[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.15},null,null,"Délka záruky",1,{"$f":"J37/SUM($J$37:$J$39)","v":1},{"$f":"K37*$F$28","v":6.6666666666666666E-2}]
[null,null,"Životní prostředí",2,{"$f":"Tabulka2491124285[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.5},{"$f":"Tabulka2491124285[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.15}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cenová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Náklady na výstavbu",1,{"$f":"J42/SUM($J$42:$J$44)","v":1},{"$f":"K42*$F$29","v":0.13333333333333333}]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria estetiky","Kritérium","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Trvanlivostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Estetická",1,{"$f":"Tabulka249112428510[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$46:$D$52)","v":1},{"$f":"Tabulka249112428510[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.3},null,null,"Akustická životnost",1,{"$f":"J47/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K47*$F$37","v":7.4999999999999997E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Celková životnost",1,{"$f":"J48/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K48*$F$37","v":7.4999999999999997E-2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kritéria životního prostředí","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hlediska živ. prostř.",1,{"$f":"J52/SUM($J$52:$J$54)","v":1},{"$f":"K52*$F$38","v":0.15}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Estetická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Vhodnost do prostředí",1,{"$f":"J57/SUM($J$57:$J$59)","v":1},{"$f":"K57*$F$47","v":0.3}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kritérium ",null,"Váha"]
[null,null,"Zvuková pohltivost",null,{"$f":"L17","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Vzduchová neprůzvučnost",null,{"$f":"L18","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Maximální kolmé zatížení",null,{"$f":"L22","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Maximální dynamické zatížení",null,{"$f":"L23","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Ostatní bezpečnostní hlediska",null,{"$f":"L24","v":2.7777777777777776E-2}]
[null,null,"Mezní rozměry stěny",null,{"$f":"L27","v":9.2592592592592587E-3}]
[null,null,"Počet rozměrových variant",null,{"$f":"L28","v":1.8518518518518517E-2}]
[null,null,"Hmotnost dílce",null,{"$f":"L32","v":3.3333333333333333E-2}]
[null,null,"Obtížnost montáže",null,{"$f":"L33","v":3.3333333333333333E-2}]
[null,null,"Délka záruky",null,{"$f":"L37","v":6.6666666666666666E-2}]
[null,null,"Náklady na výstavbu",null,{"$f":"L42","v":0.13333333333333333}]
[null,null,"Akustická trvanlivost",null,{"$f":"L47","v":7.4999999999999997E-2}]
[null,null,"Celková životnost",null,{"$f":"L48","v":7.4999999999999997E-2}]
[null,null,"Hlediska životního prostředí",null,{"$f":"L52","v":0.15}]
[null,null,"Vhodnost do prostředí",null,{"$f":"L57","v":0.3}]

{"sheet":"Rozhodování projektanta","index":3,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,2,77,3],[78,2,78,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[70,2,70,3],[45,1,51,1],[45,7,48,7],[50,7,53,7],[55,7,58,7],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[1,1,2,6],[15,1,21,1],[25,1,31,1],[35,1,41,1],[15,7,18,7],[20,7,23,7],[25,7,28,7],[30,7,33,7],[35,7,38,7],[40,7,43,7]]}
[]
[null,"Váhy kritérií pro rozhodování projektanta"]
[]
[]
[]
[null,"Skupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha",null,"<- zpět na Úvodní list"]
[null,"Kritéria technická",9,{"$f":"Tabulka242125211[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.32142857142857145}]
[null,"Kritéria ekonomická",5,{"$f":"Tabulka242125211[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.17857142857142858}]
[null,"Kritéria udržitelnosti",7,{"$f":"Tabulka242125211[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.25}]
[null,"Kritéria estetiky",7,{"$f":"Tabulka242125211[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.25}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria technická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Akustická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Akustická",1,{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.25},{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":8.0357142857142863E-2},null,null,"Pohltivost",1,{"$f":"J17/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K17*$F$17","v":4.0178571428571432E-2}]
[null,null,"Bezpečnostní",1,{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.25},{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":8.0357142857142863E-2},null,null,"Neprůzvučnost",1,{"$f":"J18/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K18*$F$17","v":4.0178571428571432E-2}]
[null,null,"Rozměrová",2,{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.5},{"$f":"Tabulka2492226312[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":0.16071428571428573}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Bezpečnostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Kolmé zatížení",2,{"$f":"J22/SUM($J$22:$J$24)","v":0.4},{"$f":"K22*$F$18","v":3.2142857142857147E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dynamické zatížení",2,{"$f":"J23/SUM($J$22:$J$24)","v":0.4},{"$f":"K23*$F$18","v":3.2142857142857147E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ostatní bezp. hlediska",1,0.2,1.6071428571428573E-2]
[]
[null,"Kritéria ekonomická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Rozměrová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Montážní",3,{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.5},{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":8.9285714285714288E-2},null,null,"Mezní rozměry",2,{"$f":"J27/SUM($J$27:$J$29)","v":0.66666666666666663},{"$f":"K27*$F$19","v":0.10714285714285715}]
[null,null,"Záruková",1,{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.16666666666666666},{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":2.976190476190476E-2},null,null,"Počet variant",1,{"$f":"J28/SUM($J$27:$J$29)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K28*$F$19","v":5.3571428571428575E-2}]
[null,null,"Cenová",2,{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.33333333333333331},{"$f":"Tabulka249102327413[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":5.9523809523809521E-2}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Montážní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hmotnost",1,{"$f":"J32/SUM($J$32:$J$34)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K32*$F$27","v":2.976190476190476E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Obtížnost",2,{"$f":"J33/SUM($J$32:$J$34)","v":0.66666666666666663},{"$f":"K33*$F$27","v":5.9523809523809521E-2}]
[]
[]
[null,"Kritéria udržitelnosti","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Záruková kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Trvanlivostní",1,{"$f":"Tabulka249112428514[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.33333333333333331},{"$f":"Tabulka249112428514[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":8.3333333333333329E-2},null,null,"Délka záruky",1,{"$f":"J37/SUM($J$37:$J$39)","v":1},{"$f":"K37*$F$28","v":2.976190476190476E-2}]
[null,null,"Životní prostředí",2,{"$f":"Tabulka249112428514[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.66666666666666663},{"$f":"Tabulka249112428514[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.16666666666666666}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cenová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Náklady na výstavbu",1,{"$f":"J42/SUM($J$42:$J$44)","v":1},{"$f":"K42*$F$29","v":5.9523809523809521E-2}]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria estetiky","Kritérium","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Trvanlivostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Estetická",1,{"$f":"Tabulka24911242851015[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$46:$D$52)","v":1},{"$f":"Tabulka24911242851015[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.25},null,null,"Akustická životnost",1,{"$f":"J47/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K47*$F$37","v":4.1666666666666664E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Celková životnost",1,{"$f":"J48/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K48*$F$37","v":4.1666666666666664E-2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kritéria životního prostředí","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hlediska živ. prostř.",1,{"$f":"J52/SUM($J$52:$J$54)","v":1},{"$f":"K52*$F$38","v":0.16666666666666666}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Estetická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Vhodnost do prostředí",1,{"$f":"J57/SUM($J$57:$J$59)","v":1},{"$f":"K57*$F$47","v":0.25}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kritérium ",null,"Váha"]
[null,null,"Zvuková pohltivost",null,{"$f":"L17","v":4.0178571428571432E-2}]
[null,null,"Vzduchová neprůzvučnost",null,{"$f":"L18","v":4.0178571428571432E-2}]
[null,null,"Maximální kolmé zatížení",null,{"$f":"L22","v":3.2142857142857147E-2}]
[null,null,"Maximální dynamické zatížení",null,{"$f":"L23","v":3.2142857142857147E-2}]
[null,null,"Ostatní bezpečnostní hlediska",null,{"$f":"L24","v":1.6071428571428573E-2}]
[null,null,"Mezní rozměry stěny",null,{"$f":"L27","v":0.10714285714285715}]
[null,null,"Počet rozměrových variant",null,{"$f":"L28","v":5.3571428571428575E-2}]
[null,null,"Hmotnost dílce",null,{"$f":"L32","v":2.976190476190476E-2}]
[null,null,"Obtížnost montáže",null,{"$f":"L33","v":5.9523809523809521E-2}]
[null,null,"Délka záruky",null,{"$f":"L37","v":2.976190476190476E-2}]
[null,null,"Náklady na výstavbu",null,{"$f":"L42","v":5.9523809523809521E-2}]
[null,null,"Akustická trvanlivost",null,{"$f":"L47","v":4.1666666666666664E-2}]
[null,null,"Celková životnost",null,{"$f":"L48","v":4.1666666666666664E-2}]
[null,null,"Hlediska životního prostředí",null,{"$f":"L52","v":0.16666666666666666}]
[null,null,"Vhodnost do prostředí",null,{"$f":"L57","v":0.25}]

{"sheet":"Rozhodování dodavatele","index":4,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[45,1,51,1],[45,7,48,7],[50,7,53,7],[55,7,58,7],[63,2,63,3],[1,1,2,6],[35,1,41,1],[25,1,31,1],[15,1,21,1],[15,7,18,7],[20,7,23,7],[25,7,28,7],[30,7,33,7],[35,7,38,7],[40,7,43,7]]}
[]
[null,"Váhy kritérií pro rozhodování projektanta"]
[]
[]
[]
[null,"Skupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha",null,"<- zpět na Úvodní list"]
[null,"Kritéria technická",6,{"$f":"Tabulka24212521116[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.2608695652173913}]
[null,"Kritéria ekonomická",10,{"$f":"Tabulka24212521116[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.43478260869565216}]
[null,"Kritéria udržitelnosti",3,{"$f":"Tabulka24212521116[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.13043478260869565}]
[null,"Kritéria estetiky",4,{"$f":"Tabulka24212521116[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM(C:C)","v":0.17391304347826086}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria technická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Akustická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Akustická",2,{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.33333333333333331},{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":8.6956521739130432E-2},null,null,"Pohltivost",1,{"$f":"J17/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K17*$F$17","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Bezpečnostní",1,{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.16666666666666666},{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":4.3478260869565216E-2},null,null,"Neprůzvučnost",1,{"$f":"J18/SUM($J$17:$J$19)","v":0.5},{"$f":"K18*$F$17","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Rozměrová",3,{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$17:$D$22)","v":0.5},{"$f":"Tabulka249222631217[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$7","v":0.13043478260869565}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Bezpečnostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Kolmé zatížení",1,{"$f":"J22/SUM($J$22:$J$24)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K22*$F$18","v":1.4492753623188404E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dynamické zatížení",1,{"$f":"J23/SUM($J$22:$J$24)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K23*$F$18","v":1.4492753623188404E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ostatní bezp. hlediska",1,0.33333333333333331,1.4492753623188404E-2]
[]
[null,"Kritéria ekonomická","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Rozměrová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Montážní",2,{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.33333333333333331},{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":0.14492753623188404},null,null,"Mezní rozměry",1,{"$f":"J27/SUM($J$27:$J$29)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K27*$F$19","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Záruková",1,{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.16666666666666666},{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":7.2463768115942018E-2},null,null,"Počet variant",2,{"$f":"J28/SUM($J$27:$J$29)","v":0.66666666666666663},{"$f":"K28*$F$19","v":8.6956521739130432E-2}]
[null,null,"Cenová",3,{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$27:$D$32)","v":0.5},{"$f":"Tabulka24910232741318[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$8","v":0.21739130434782608}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Montážní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hmotnost",1,{"$f":"J32/SUM($J$32:$J$34)","v":0.33333333333333331},{"$f":"K32*$F$27","v":4.8309178743961345E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Obtížnost",2,{"$f":"J33/SUM($J$32:$J$34)","v":0.66666666666666663},{"$f":"K33*$F$27","v":9.661835748792269E-2}]
[]
[]
[null,"Kritéria udržitelnosti","Podskupina","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Záruková kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Trvanlivostní",1,{"$f":"Tabulka24911242851419[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.5},{"$f":"Tabulka24911242851419[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":6.5217391304347824E-2},null,null,"Délka záruky",1,{"$f":"J37/SUM($J$37:$J$39)","v":1},{"$f":"K37*$F$28","v":7.2463768115942018E-2}]
[null,null,"Životní prostředí",1,{"$f":"Tabulka24911242851419[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$37:$D$42)","v":0.5},{"$f":"Tabulka24911242851419[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":6.5217391304347824E-2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cenová kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Náklady na výstavbu",1,{"$f":"J42/SUM($J$42:$J$44)","v":1},{"$f":"K42*$F$29","v":0.21739130434782608}]
[]
[]
[]
[null,"Kritéria estetiky","Kritérium","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha",null,"Trvanlivostní kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,"Estetická",1,{"$f":"Tabulka2491124285101520[[#This Row],[Bodové hodnocení]]/SUM($D$46:$D$52)","v":1},{"$f":"Tabulka2491124285101520[[#This Row],[Normovaná váha]]*$D$9","v":0.13043478260869565},null,null,"Akustická životnost",1,{"$f":"J47/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K47*$F$37","v":3.2608695652173912E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Celková životnost",1,{"$f":"J48/SUM($J$47:$J$49)","v":0.5},{"$f":"K48*$F$37","v":3.2608695652173912E-2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kritéria životního prostředí","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hlediska živ. prostř.",1,{"$f":"J52/SUM($J$52:$J$54)","v":1},{"$f":"K52*$F$38","v":6.5217391304347824E-2}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Estetická kritéria","Kritéria","Bodové hodnocení","Normovaná váha","Výsledková váha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Vhodnost do prostředí",1,{"$f":"J57/SUM($J$57:$J$59)","v":1},{"$f":"K57*$F$47","v":0.13043478260869565}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kritérium ",null,"Váha"]
[null,null,"Zvuková pohltivost",null,{"$f":"L17","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Vzduchová neprůzvučnost",null,{"$f":"L18","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Maximální kolmé zatížení",null,{"$f":"L22","v":1.4492753623188404E-2}]
[null,null,"Maximální dynamické zatížení",null,{"$f":"L23","v":1.4492753623188404E-2}]
[null,null,"Ostatní bezpečnostní hlediska",null,{"$f":"L24","v":1.4492753623188404E-2}]
[null,null,"Mezní rozměry stěny",null,{"$f":"L27","v":4.3478260869565216E-2}]
[null,null,"Počet rozměrových variant",null,{"$f":"L28","v":8.6956521739130432E-2}]
[null,null,"Hmotnost dílce",null,{"$f":"L32","v":4.8309178743961345E-2}]
[null,null,"Obtížnost montáže",null,{"$f":"L33","v":9.661835748792269E-2}]
[null,null,"Délka záruky",null,{"$f":"L37","v":7.2463768115942018E-2}]
[null,null,"Náklady na výstavbu",null,{"$f":"L42","v":0.21739130434782608}]
[null,null,"Akustická trvanlivost",null,{"$f":"L47","v":3.2608695652173912E-2}]
[null,null,"Celková životnost",null,{"$f":"L48","v":3.2608695652173912E-2}]
[null,null,"Hlediska životního prostředí",null,{"$f":"L52","v":6.5217391304347824E-2}]
[null,null,"Vhodnost do prostředí",null,{"$f":"L57","v":0.13043478260869565}]